문서번호	보도환경개선과-16074
결재일자	2013.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제335호

					시 민
★주무관	보도환경개선과장	시설안전정책관	도시안전실장		행정2부시장
박병규	형태경	천석현	代천석현		10/31 김병하
협 조
	품질시험소장			차광재
	보도정책팀장			이덕기
	보도관리2팀장			박춘배
	보도관리1팀장			조재관

-  『보도블록 10계명』 정착을 위한 -

보도공사 현장 품질관리 실태 점검계획

2013. 10

도 시 안 전 실

(보도환경개선과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

-「보도블록 10계명」정착을 위한 -

보도공사 현장 품질관리 실태점검 계획

보도공사장 현장 점검시 시공자재 품질검사 및 기층의 두께, 다짐도 측정 등 품질관리 실태에 대한 점검을 병행 시행하여 보도블록 시공품질의 향상을 도모하고자 함

Ⅰ		추진 배경

□ 추진 배경

○ ‘13. 3월 이후 보도공사 현장 상시점검 체계 운영으로 보행로 확보, 안전펜스 설치, 보행안전도우미 배치 등 안전관리는 많은 개선이 이루어지고 있으나,

○ 공사장 품질관리 적정성 점검은 평탄성 확보, 접속부 마감, 조각블록 사용 등 정밀시공 여부를 보도환경개선과 자체점검 위주로 실시하고 있어,

○ 시공자재 품질검사 및 기층의 두께, 다짐도 측정 등 시험도구를 활용한 품질관리 실태 점검 병행 필요

□ 관련 근거

○「서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」 제12조

(품질관리 현장확인 기동반 운영)

○ 보도정비사업 市 감사결과 「보도블록 10계명 개선방안 검토보고」

(2013. 9.2, 행정2부시장 방침 제268호)

○「상반기 주요사업 점검회의시 시장 보고사항」 (2013.7.25, 평가담당관)

○「품질시험소 활성화방안 검토보고」 (2012.12.28, 행정2부시장 방침 제411호)

Ⅱ		추진 계획

□ 점검 개요

○ 점검기간  : 2013.10.30.~11.30

○ 점 검 반 : 서울시(보도환경개선과), 품질시험소, 자치구 합동점검

- 보도환경개선과 : 강북(보도관리1팀), 강남(보도관리2팀)

- 품질시험소 : 품질지도과 1명, 토질재료시험과 1명

- 자치구 : 공사 발주부서 팀장

※ 위 점검기간 중 자치구는 서울시(보도환경개선과)와 별도 시행

○ 점검대상 : 진행중인 보도공사장

□ 점검 방법

○ 보도환경개선과, 자치구 : 보도 시공상태 점검

○ 품질시험소 : 보도블록, 경계석 등 반입자재 시료채취 시험 및 보도기층 다짐상태 시험

※ 보도기층 다짐상태 시험은 현장에서 신속한 결과확인 필요시 실내시험을 생략하고 약식으로 시행할 수 있으며, 필요시 시공사측에서 자체 시험 또는 외부 시험기관 시험 의뢰 가능

□ 주요 점검내용

- 보도 기층 시공 두께가 설계도서와 일치 여부

- 모래유실방지망(투수성 부직포) 설치 여부

- 보도 기층 다짐상태(최대건조밀도 산출 포함)의 적정성

- 보도상 차량진출입시설의 콘크리트 기층 두께의 적정성

- 보도블록, 경계석 등 현장 반입 자재의 적정 여부 등

Ⅲ		행정 사항

○ 점검결과 품질관리가 미흡한 현장에 대한 조치 : 보도환경개선과

- 서울시(산하기관 포함), 자치구 보도공사 : 경중에 따라 시공업체 행정제재 및 재시공 조치

- 비관리청 보도공사 : 과태료 부과 및 재시공 조치

○ 시공자재 품질검사 및 현장밀도 시험전 다짐시험 : 품질시험소(품질지도과, 토질재료시험과)

- 입도조정기층 시료 채취 및 시험의뢰 : 자치구 발주 부서

○ 품질 시험 및 검사시 수수료 면제 : 품질시험소(총무과)

- 서울시(보도환경개선과) 보도공사장 점검반 및 품질시험소 품질확인 현장기동반에서 보도공사 품질 향상을 위해 직접 채취하여 의뢰하는 품질시험 (다짐시험 및 현장밀도시험) 및 검사시 수수료 면제

※ 근거 : 서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제15조

붙임 : 점검대상 보도공사장 현황 1부. 끝.

품질관리 실태점검 대상 보도공사장 현황

연번	자치구	시행기관	공 사 명	공사구간 (공사위치)	공사기간	공사규모		비 고 (점검팀)
						폭(m)	연장(m)
1	종 로	민간	JW메리어트 동대문 신축공사	동대문역 8, 9번 출입구 주변	2013.9.1.~ 2013.11.30	3~6	215	1팀
2	용 산	토목과	문배특별계획구역 주변도로 정비공사	원효로1가 41-3일대	2013.08.01.~ 2013.11.20	3	220	1팀
3	성 동	민간	왕십리 뉴타운 2구역 도시계획시설 신축공사	상왕십리동 79-5 일대	2013.01.01.~ 2014.04.30	2.5 ~4.5	880	1팀
4	광 진	도로과	능동로 보도 및 도로개선공사	건대입구~뚝섬유원지	2013.08.26.~ 2013.11.30	3~5	600	1팀
5	중 랑	민간	망우로 확장포장공사	상봉동 80-43~ 상봉동 80-31	2013.05.26.~ 2013.11.20	1.36 ~3.95	966	1팀
6	성 북	도로시설과	아이들이 마음껏 다닐 수 있는 존 사업	미아초교 주변	2013.09.25.~ 2014.03.23	2	120	1팀
7	노 원	토목과	2013년 도로굴착복구 및 정비공사	공릉1동 383-8~362-1	2013.09.23.~ 2013.11.20	5.5 ~6.5	1100	1팀
8	노 원	토목과	동일로(마들역 주변) 보도정비공사	상계8동651-1~651-8(양측)	2013.08.20.~ 2013.11.30	5.5 ~6.5	670	1팀
9	마 포	민간	월드컵북로 54길 교통개선공사	상암동MBC신사옥	2013.09.10.~ 2013.11.30	3	220	1팀
10	마 포	치수과	합정배수분구 하수관거종합정비공사_1	합정동 354-22 ~358-6호	2013.03.29.~ 2013.12.30	2.5	295	1팀
11	양 천	도시기반시설본부	서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사	신정3동 735-5	2013.06.01.~ 2013.11.15	2	1350	2팀
12	강 서	도로과	가로공원길 문화의 거리 조성공사	가로공원길(화곡터널 입구 ~양천구 경계 월정초교 입구)	2013.08.01.~ 2013.12.10	8~12	750	2팀
13	구 로	SH공사	천왕2지구 국민임대주택단지 조성공사	구로구천왕동	2010.02.18.~ 2013.12.31	1.5	820	2팀
14	금 천	치수방재과	공단배수분구 하수관거 종합정비공사	가산동 345-9	2013.06.19.~ 2013.11.20	2.5	180	2팀
15	영등포	도로과	도림로 확장공사	신길동342-420	2013.06.08.~ 2013.11.31	4	520	2팀
16	송 파	서울 도시철도	잠실역(8호선) 연결통로 및 환승주차장 진출램프공사	신천동29	2013.06.01.~ 2013.12.31	5	549	2팀
17	강 동	도시기반시설본부	선사로~고덕지구간 도로확장 공사	암사동 440-1 ~고덕동165-11	2003.05.10.~ 2014.12.20	3~5	3,720	2팀
18	서 초	토목과	양재천길 주변 보도정비공사	영동1교~영동2교	2013.09.27.~ 2013.11.25	3	700	2팀
19	서초, 강남	도시기반시설본부	강남순환도시고속도로건설공사(8공구)	서초구 우면동~ 강남구 수서동	2002.06.01.~ 2014.05.30	3~5	200	2팀

※ 현장상황에 따라 변동될 수 있음.