사급자재 공급원 승인 검토

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	이경재	02/25 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-2438

아래 공사에 사용할 사급자재의 공급원 승인 요청에 대하여 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

가. 공  사  명 : 2014년 마천동외13개동 상수도공사(2차)

나. 공사  기간 : 2015.02.09. ~ 2015.06.30.

다. 계약  금액 : 금221,254,530원

라. 계약상대자 : (주)이문환경   대표 이우련

□ 검토내용

가. 공사 시행 중 사급자재로 사용할 아래 품목의 한국산업규격 표시인증(KS)여부, 위생안전인증, 공인기관 시험성적서 및 납품실적

□ 조치의견

가. 검토 결과 아래 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용 자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원 승인코자 하며,

나. 공사감리 업체인 (주)건양엔지니어링으로 하여금 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재 사용여부를 확인하고 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행하도록 하여 상수도공사의 질적 향상을 도모하고자 합니다.

사급자재 검토

품 명	규 격	제조회사명	K.S 및 KWWA여부	K.C여부	검토 결과
닥타일주철직관	80~800	신안주철㈜,한국주철관공업㈜	K.S	KC	적정
KP닥타일주철이형관(에폭시분체도장)	80~800	세창주철㈜	K.S	KC	적정
KP접합부속(압륜)	80~800	동광주철㈜,삼창주철㈜	K.S	해당없음	적정
KP접합부속(볼트,너트)	24*85 24*105 27*125	동광주철㈜,삼창주철㈜	K.S	해당없음	적정
KP이탈방지압륜	80~800	동광주철㈜	KWWA	해당없음	적정
플랜지 조인트용 볼트,넛트	16*75,20*80,20*90,24*100	(주)대길통상	K.S	해당없음	적정
KP접합부속(고무링)	80~800	남호특수고무,신한고무	K.S	KC	적정
플랜지 조인트용 고무링	80~800	남호특수고무,신한고무	K.S	KC	적정
부단수할정자관	80~800	대풍건설	KWWA	KC	적정
수도용 새들분수전	80~800*20~50	부덕실업	K.S	KC	적정
관이음쇠(슬립인접합)	13~50	진원개발㈜	KWWA	KC	적정
스테인레스강관(주름마디포함)	13~50	(주)이에프코리아	K.S	KC	적정
게이트밸브	13~50	건일브론즈밸브	K.S	KC	적정

따로붙임 : 사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.