문서번호	동물복지과-1643
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	동물복지과장	동물원장
차준호	이달주	전결 04/02 노정래
협 조
	시설과장		공헌구

유인원관 방사장 유리관람창 설치

서울대공원

(동물복지과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 □

유인원관 방사장 유리관람창 설치

2009년 유인원관 리모델링시 철창없는 자연 친화적인 시설로 전환되어 전시해 온바 투쟁으로 인한 위급상황시 모트로 이탈하려는 우려가 있어 이를 사전에 예방하기 위하여 아래와 같이 유리관람창을 설치하여 쾌적하고 안전한 관람문화를 조성하고자 함

□ 현    황

❍ 2009년 11월 유인원관 리모델링

❍ 방사장 시설현황

- 방사장 3종 전시 : 개코원숭이, 맨드릴,

망토원숭이

- 동물별 전기목책 기존 설치

- 모트 양쪽 전기목책 추가 설치 등

□ 문 제 점

❍ 번식기 서열다툼으로 동종간 투쟁을 심하게 하는 동물로서 강한 동물에게 쫓기어 순간적으로 이중삼중으로 된 전기목책을 통과해 모트나 바깥쪽으로 이탈할 가능성이 있음

❍ 동물탈출의 경우 많은 관람객에게 위협과 불쾌감 조성 우려

□ 설치방법

❍ 관람장을 개조하여 2m 정도 높이의 유리관람창 설치

❍ 개코원숭이 방사장부터 망토 방사장까지 같은 높이로 전면 설치

❍ 기존 관람데크를 보수하고 개코원숭이 방사장 쪽에 추가 데크 설치

❍ 알락꼬리여우원숭이 체험장 자동 미서기문 2식 추가 설치

□ 추진방향

❍ 동물복지과 주관사업으로 추진하되 시설과와 협의

❍ 동물복지과에서 방침 수립

❍ 시설과에서 사업 시행

□ 소요예산 : 약 66,000천원

□ 향후계획

❍ 동물이 적응함에 따라 전기목책 철거 검토

❍ 단순한 모트부분 녹화 및 실개천 설치 검토.   끝.