문서번호	기전과-1651
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전과장	동부도로사업소장
이영일	김대진	02/26 송상영
협 조
	주무관		신범철

교통신호차량 유도표시등 설치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  2.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통신호차량 유도표시등 설치 계획 보고

교통안전시설 점검 및 긴급복구에 사용되고 있는 교통신호차량의 시인성 확보 및 작업시 안전사고를 사전 예방코자 유도표시등을 설치하고자 함.

설치개요

○ 차량용 유도표시등(싸인보드)에 대한 구조변경 승인이 2011년  부터 교통안전공단에서 관련 검사기준 미비로 한시적 제한되었으나, 2014.9월 이후부터 구조변경 승인 허용됨

유도표시등 설치대상 교통신호차량 현황

○ 교통신호차량 : 교통신호기 정비용역의 순찰, 신호등 수리, 교통                  안전표지 유지관리에 사용되는 고소작업 차량

(※ 긴급자동차로 지정)

○ 차량현황

연번	차량번호	규격	차량등록일	용도	비고
1	98가1598	2.5톤	05.2.3	교통안전시설 유지관리
2	98가1591	2.5톤	05.2.3	교통안전시설 유지관리
3	98나2409	3.5톤	02.10.10	교통안전시설 유지관리
4	98가1588	2.5톤	05.2.3	교통안전시설 유지관리	유도표시등 기 설치

○ 차량사진

유도표시등 설치차량 (98가1588)	유도표시등 미설치차량 (98가1598)	유도표시등 미설치차량 (98가1591)	유도표시등 미설치차량 (98나2409)

유도표시등 설치절차

○ 교통안전공단 구조변경 승인 신청 → 승인 완료 → 유도표시등 설치(서울시 차량정비센터) → 교통안전공단 구조변경 검사

유도표시등 설치 예정 일정

○ 2015. 3. 2 ~ 3. 6 : 교통안전공단 차량 구조변경 승인 신청 및 결과 통보

○ 2015. 3. 9 ~ 3.13 : 유도표시등 설치(차량정비센터)

○ 2015. 3.16 ~ 3.20 : 차량 구조변경 검사 시행

소요예산 : 약 6,000천원(대당 2,000천원 × 3대).  끝.