문서번호	행정지원과-5173
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		서부수도사업소장
박제용	정태명	이희세		02/27 김홍기
협 조
	급수운영과장		장종욱

“서부수도사업소 청사시설물”

정밀안전진단 용역 시행 계획

2015. 2.

서부수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

“서부수도사업소 청사시설물”

정밀안전진단 용역 시행 계획

해빙기를 맞이하여 본관과 팔각정 연결다리를 중심으로 내부 균열이 심화되어 현재 출입을 금지한 상태이며, 청사 경계선 축대부근의 토사유실 및 바위의 균열이 육안검사 결과 확인되어 토목시설물 및 건축물 전반에 대한 안전성 확보를 위한 정밀안전진단 용역을 조속히 실시하여 안전사고 예방에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		현황

서부수도사업소 청사

❍ 시설 규모

대지	총연면적	건물	연면적	층수	주 용도
6,285㎡	4,316㎡	본관	3,547㎡	지상5층	사무실
		별관	297㎡	지상3층	기계실,샤워실 검침용역사무실
		팔각정	472㎡	지상3층	서고,체력단련실

❍ 청사연혁

- ‘67.11.10 : 학교법인 문영학원(서울여상)에서 신축

- ‘91.01.24 : 청구연합 주택조합에서 매입 후 서울시 기부체납

- ‘91.05.01 : 은평수도사업소 청사로 활용방침(시장방침 481호)

- ‘91.10.01 : 은평수도사업소에서 대수선 후 업무개시

- ‘08.08.04 : 수도사업소 통폐합에 따라 서부수도사업소로 명칭변경

❍ 청사 용도별 사용 현황

층 별	본 관	별 관	팔각정
1층	-당직실,수질실실험실,창고	-기계실,시설직 사무실	종합서고
2층	-민원실,현장민원과,창의관 -계량기반,노조사무실 -계량기용역팀,전기실,통신실	-샤워장,감리단사무실 -외근직 대기실	체력단련실
3층	-시설관리과,GIS사무실 -급수운영과	검침용역사무실	탁구장
4층	-요금과,회의실 -소장실,행정지원과
5층	-구내식당,청소원대기실 -아리수통합센터,소회의실,강당

Ⅱ		문제점 및 대책

연결다리 균열 발생

❍ 팔각정 및 본관 4층 후면 연결다리에서 균열이 진행되고 있음

❍ 주요 원인은 노후화 진행에 따른 부등침하로 추정되나, 정확한 정밀안전진단에 의거 보수가 필요함,

【균열 발생 → 빨강색 점선 부분】

본관 후면 중앙다리 하부

팔각정 연결다리 하부

축대균열 및 토사 유실

❍ 행정지원과 후면 축대부근에서 토사유실과 낙석이 진행되고 있음

❍ 청사 대지경계면 축대와 원형주차장 부근 축대에서 균열발생

【축대 균열 발생 → 빨강색 점선 부분】

급수운영과 후면 축대

본관 측면 통행로 아래 축대

대   책

❍ 현재 통행을 금지한 팔각정 연결다리의 안전진단을 우선 시행후 통행       여부를 결정하고, 청사 부지내 모든 시설물에 대한 정밀안전진단 실시

❍ 건물 정밀안전진단 실시 및 보수․보강 이전에 균열상태가 심각한       상태로 계속 진행 될 경우 통행제한 추가 확대로 안전 확보

Ⅲ		건물 정밀안전진단 용역 추진

건물 정밀안전진단 소요예산

❍ 확보예산 : 10,500만원(정밀안전진단비,안전진단후 보수비 포함)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,

시설장비유지비

【예산확보 사유】

① 준공 후 47년이 경과된 노후건물로 정밀안전진단기록이 없으며

② 자체안전점검 결과 B등급 건물로 일부 시설물의 균열이 확인되며

③ 청사부지가 인왕산과 접한 절개지 경사면에 위치하고 있어 축대를      중심으로 낙석과 붕괴의 위험이 상존하고 있음

정밀안전진단 사업시행

❍ 안전진단은 주로 토목,건축분야 기술력을 바탕으로 전문지식이

요구되는 특수분야로 상수도시설분야에서 풍부한 경험을 축적한

부서에서 안전진단 전반적 업무를 추진.

- 추진부서 : 급수운영과(서대문 지역 담당부서)

- 협조부서 : 행정지원과

정밀안전진단 결과

(예산이 수반되는 보수 ․ 보강의 경우)

【사안이 중대한 건물 보수․보강은】

① 추진시기가 시급하지 않고 소요예산의 규모가 클 경우

- 2016년도 사업예산에 반영하여 추진

② 추진시기가 시급하고 예산의 규모가 클 경우

- 2015년도 사업추진 → 본부(기획예산과) 협의 추진

【사안이 중대하지는 않으나 건물 보수․보강 필요시】

① 소요예산의 규모가 클 경우 ‘16년도 예산에 반영하여 추진

② 소요예산의 규모가 적을 경우 ‘15년도 예산 활용 추진

→ 필요시 본부(기획예산과) 협의

Ⅳ		행정사항

균열 진행상태 일일 점검  : 행정지원과

진단에 필요한 관련자료 제출 : 행정지원과

- 2015. 3월중  급수운영과 제출.  끝.