문서번호	급수운영과-2593
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
한호진	이경재	전명수		02/27 원응연
협 조
	시설관리과장		남정열

2015년 유수율 향상을 위한

불용관 정비 계획

2015.  2.

강 동 수 도 사 업 소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2015년 유수율 향상을 위한 불용관 정비계획

누수복구 ․ 급수공사 및 인입관 정비시 발견되는 불용관을 분기점에서 근본적으로 폐쇄하여, 누수발생 저하로 인한 공급량 감소와 수질저하 예방을 통해 안심하고 맛있게 마실수 있는 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.            〈추진근거 : 본부 누수방지과-1544(2015.2.25) 불용관 정비계획 〉

Ⅰ		추진배경

□ 추진배경

❍ 장기 미정비 불용관 집중 정비

- 지하 장애물의 간섭 등으로 인한 장기 미정비 불용관 정비 완료

❍ 분기점 폐쇄 관리감독 강화

- 공사현장의 관리 감독을 강화하여 불용관 발생 사전 예방

Ⅱ		추진 실적

□  ’14년 신발생 불용관 정비실적

○ 목표 : 360건  실적 : 622건 (173%)

○ 사업소별 추진실적 (사업소 1위)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
목 표	6,500	2,190	710	830	410	650	880	470	360
실 적	8,096	2,202	915	1,133	515	969	1,202	538	622
달성율(%)	124.6	100.5	128.9	136.5	125.6	149.1	136.6	114.5	172.8

Ⅲ		2015년 추진목표

□ 과년도(’14) 신발생 미정비 불용관 정비

○ 대상 : 1건

발생 년도	위 치	관종	구경	미정비사유	비고
’14 하반기	송파동 117-25	CIP	80	도로굴착 협의 관계

※ 4월 정비예정

□ 2015년 불용관 정비 목표

○ 불용관 정비 예산 및 목표 (목표 : 1.0㎞, 387건 예산액 : 456백만원)

계			급 수 공 사		누수복구후 정비		비고
구 별	건수	사업비 (백만원)	건수	사업비 (백만원)	건수	사업비 (백만원)
계	387	456	240	300	147	156
송파구	194	228	120	150	74	78
강동구	193	228	120	150	73	78

□  추진방법

○ 발생되는 불용관은 끝까지 추적하여 분기점에서 폐쇄 조치

- 분기점 폐쇄가 어려운 80mm 이상에 대하여는 퇴수시설을 만드는 등 사수

지역을 최소화

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장을 입회하도록 조치

○ 배급수관 정비공사시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

○ 재개발지역내 배급수관을 통하여 급수하지 않는 인입관은 분기점 폐쇄 조치

○ 관 개량공사 예정구간(재개발구간 포함)의 불용관도 시급하다고 판단되는 경우에는 내부방침을 받아 즉시 정비

○ 신규 공사시에는 기존 분기점 폐쇄 여부를 확인하고 정비완료시까지 지속 관리

Ⅳ		행 정 사 항

○ 매월 유수율 단위실적 보고 관리(매월 마지막주 수요일)

○ 현년도 불용관 신발생 건은 유수율 평가시 감점

- 단, 사유있는 보고서(분기당 1회 이상 작성) 작성 관리시 선별적으로 예외 인정

○ 80㎜ 이상 관 개량시 발생되는 인입관 연결부분은 실적에 미반영

○ 공사시행 시 불용관 정비를 최우선으로 추진

별첨 : 불용관 실적점검 시 참고사항.  끝.