문서번호	운영과-1639
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	운영과장	북서울미술관장
강순모	代정재훈	03/03 최승훈

승강기 무상안전서비스 점검 결과보고

2015. 3.

서울시립북서울미술관

(운영과)

승강기 무상안전서비스 점검 결과 보고

우리미술관 승강기안전 유지관리를 위해 승강기 내부 트랜스 보호 과전류차단기 설치 및 무상안전서비스 점검을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거

❍ 운영과-989(2015.2.5) 승강기 무상안전서비스 신청

□ 점검개요

❍ 일    시 : 2015. 3. 2 (15:00 – 17:30)

용 도	규 격	수 량	비고
승객용(1호기)	P17(115kg)-CO60m-6ST	1대	점검대상기기 ㈜오티스제품 (3대)
승객용(2호기)	P24(1600kg)-CO60m-4ST	1대
승객용(3호기)	P24(1600kg)-CO60m-3ST	1대

❍ 대상설비현황

❍ 점검기관 : ㈜오티스(강북FOD팀) 최백순 소장외 1명

❍ 확 인 자 : 승강기운행관리자(신동훈)

□ 점검내용 및 조치사항

❍ 점검내용

- 승강기 1, 2, 3호기 카 상부 내부 주컨트롤 전원반 점검

❍ 조치사항

- 컨트롤 전원반 트랜스 보호기기 설치

•기기역할 : 승강기 내부 전원반 이상전압 및 과전류 발생시 트랜스를 보호하기                   위해 전원을 자동차단 시킴

•설치기기 : 과전류차단기(정격전류6,000A)×3대 설치

•UCM 에러코드 제거(전시동 3호기)

❍ 점검결과 : 특이사항 없음(정상운행)

□ 향후 승강기안전관리

❍ 월간 자체점검 연간단가 발주(2015.3.1~2015.12.31)

- 월 1회 자체점검시행 (주)태화종합엘리베이터

❍ 승강기법정정기점검 실시 : 2015. 4. 13

- 대상기기 : 승강기 1,2, 3, 5호기

- 대상기기 : 승강기 4호기(7월경 점검예정)

□ 과전류차단기 설치(전․후) 사진

1호기		2호기		3호기
설치 (전)	설치 (후)	설치 (전)	설치 (후)	설치 (전)	설치 (후)

끝.