문서번호	보도환경개선과-2709
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		보도관리1팀장		보도환경개선과장
서성준		오재섭		03/03 박문희
협 조
	보도정책팀장				조재관

2014년 서울시 보도현황 통계 보고

(2014. 12. 31. 기준)

2015. 3. 3. (화)

도 시 안 전 본 부

(보도환경개선과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	SH공사,시설관리공단	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	자치구	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 서울시 보도현황 통계 보고

(2014. 12. 31. 기준)

2014년 말 기준으로 우리시 보도포장 현황에 대한 통계자료를 정리하여 향후 보도 유지관리 업무에 활용하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 목적

○ 체계적․효율적인 보도 유지관리를 위해 보도포장의 규모, 포장재질별, 통계자료 필요

○ 자치구 보도정비 예산배정시 자치구별 보도규모 및 해당 구간의 보도정비 시기 등 기초자료로 활용

□ 추진 경과

○ ’15. 1. 21.    : 자치구에 보도현황 통계자료 제출 요청

○ ’15. 1. ~ 2.   : 자치구별 보도현황 자료 수합 및 정리

Ⅱ		보도현황 총괄

○ 총괄 : 연장 2,807㎞, 면적 10.230㎢

(‘14. 12. 31.)현재

구 분	계		특별시도		구 도		비고
	연 장(m)	면 적(㎡)	연 장(m)	면 적(㎡)	연 장(m)	면 적(㎡)
규모	2,799,401	10,171,809	1,652,949	6,638,423	1,146,452	3,533,386	‘13년
	2,807,636	10,230,931	1,659,404	6,656,052	1,148,232	3,574,879	‘14년

※ 보도규모는 연장 8,235m, 면적 59,122㎡ 증가(‘13년 대비)

⇒ 증가 사유 : 재개발 및 신설 등

○ 포장재(기능별) 현황

- 총 면적 :10.230㎢(불투수성 9.992㎢, 투수성 0.238㎢)

(‘13년 : 0.02㎢, ’14년 : 0.103㎢)

※ 최근 환경변화에 따른 투수성블록 포설 증가 추세

Ⅲ		특별시도 보도현황

□ 특별시도 보도 총괄 : 273개 노선 (연장 1,659㎞, 면적 6.656㎢)

○ 자 치 구 관리 : 268개 노선 (연장  1,643㎞, 면적  6.61㎢)

○ 시설공단 관리 : 5개 노선 (연장 16㎞, 면적  0.046㎢)

□ 특별시도 보도 분석

○ 자치구별 현황

구 분	계	종로	중구	용산구	성동구	광진구	동대문구	중랑구	성북구
연장(m)	1,659,404	65,137	63,722	48,944	60,075	48,966	58,792	66,645	77,884
면적(㎡)	6,656,052	276,470	268,046	197,075	183,210	207,090	222,157	204,731	257,585
구 분	강북구	도봉구	노원구	은평구	서대문구	마포구	양천구	강서구	구로구
연장(m)	48,409	56,045	86,430	57,640	53,680	80,226	76,475	63,197	60,556
면적(㎡)	145,514	179,080	253,199	264,850	247,971	311,242	300,829	217,413	207,318
구 분	금천구	영등포구	동작구	관악구	서초구	강남구	송파구	강동구	시설공단
연장(m)	35,910	87,804	41,359	68,140	96,369	113,657	72,300	54,805	16,237
면적(㎡)	118,725	361,832	175,281	240,980	545,401	579,339	428,213	217,178	45,736

- 강남구가 연장 113,657m(6.9%), 면적 579,339㎡(8.7%)로 가장 많고금천구가 연장 35,910m(2.2%), 면적 118,725㎡(1.8%)로 가장 적음

- 시설공단은 자동차전용도로만 관리하여 연장 및 면적이 가장 적음

○ 보도면적률 비교 (특별시도상 보도 전체면적 기준 비율)

보도면적율	해당 자치구(면적비율)	비 고
3% 미만	성동(2.8%), 강북(2.2%), 도봉(2.7%), 금천(1.8%), 동작(2.6%)	5개 구
3%～5% (서울시 평균 : 4%)	종로(4.2%), 중구(4.0%), 용산(3.0%), 광진(3.1%), 동대문(3.3%), 중랑(3.1%), 성북(3.9%), 노원(3.8%), 은평(4.0%), 서대문(3.7%), 마포(4.7%), 양천(4.7%), 강서(3.2%), 구로(3.1%), 관악(3.6%), 강동(3.3%)	16개 구
5% 이상	영등포(5.4%) 서초(8.0%) 강남(8.7%) 송파(6.4%)	4개 구

※ 최고 : 강남 (8.7%) / 최저 : 금천 (1.8%)

- 서초, 강남, 송파구 등 3개 자치구가 특별시도상 보도면적의 23.1%를 차지하며, 그 외 자치구는 3~5%로 비슷하게 나타남

○ 재질별 현황

구 분	계	소형고압블록 (U,S,I2,O형 등)	콘크리트가공블록 (인조화강블록)	점토블록	화강판석
연장(m)	1,659,404	1,111,033	253,459	95,631	118,957
면적(㎡)	6,656,052	4,164,337	1,141,775	406,497	591,127

구 분	타일블록	아스콘	칼라콘	탄성포장	기타
연장(m)	2,654	11,034	9,067	3,357	18,233
면적(㎡)	8,234	35,667	39,085	16,205	88,635

※ 기타 : 목재, 우레탄 등

<보도블록 시공재질 변화 추이>

2000년 이전	2000~2007년	최근(2014)

- 2000년 이전에는 소형고압블록 시공이 절대적이었으나, 점차 화강판석

및 인조화강블록 등 보도재질도 고급화 및 다양화가 되고 있는 추세

○ 폭원별 현황

폭원별	계	3m미만	3m이상4m미만	4m이상5m미만	5m이상6m미만
연장(m)	1,659,404	231,850	521,665	421,652	309,565
면적(㎡)	6,656,052	529,727	1,640,774	1,721,692	1,557,119
폭원별	6m이상7m미만	7m이상8m미만	8m이상9m미만	9m이상10m미만	10m이상
연장(m)	84,313	35,201	37,532	3,072	8,099
면적(㎡)	511,259	250,025	302,024	27,652	98,150

- 보도폭은 전반적으로 3~5m(74.3%)로 형성되어 있으며,

- 8m 이상 대형보도는 강남구 등 8개 자치구에 분포되어 있고 이중 강남,

서초, 송파 등 3개 자치구가 88.4%임

Ⅳ		향후 계획

○ 보도정비공사 및 포장재 변경시 보도포장시스템에 입력토록 독려 및 확인 조치

○ 보도정비공사 계획수립 및 보도굴착 허가여부시 기본자료로 활용

붙 임 : 2014년 특별시도 보도현황 1부.  끝.