	강동소방서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	강동 관내 소화전 설치 및 형식변경 대상 알림(의뢰)

1. 평소 소방재난행정 업무에의 적극적인 협조와 지원에 감사드립니다.

2. 2015년도 소방용수시설 예산배정에 따라, 우리 서 관내 부족 소방용수시설 확충 및 원활한 화재진압을 위하여 소방용수시설 신규 설치 예정지(희망지) 및 보행지장 지상식 소화전 형식변경 대상을 붙임과 같이 통보하오니 상반기 내 공사가 완료될 수 있도록 협조 바랍니다.

○ 신설(배정) 예정 소방용수시설 : 5개소

※ 설치 불가지역 감안하여 예정지 7개소 선정[붙임 참조]

※ 우선 설치고려 대상(위치) 순으로 작성

○ 보행지장 지상식 소화전 형식변경 예정 대상 : 7개소

○ 설치 시 주의사항

지상식 소화전	지하식 소화전
○ 보행장애로 인한 민원발생 요소 방지 ○ 인도의 횡단보도로부터 3m 이상 이격 설치 ○ 소화전은 직립되게 설치 ○ 제수변은 몸체 인근에 설치	○ 동파 방지를 위해 관구는 0.7m이상 깊이에 설치 ○ 맨홀뚜껑 소음 관련 민원 방지를 위해 도로의 중앙에 설치 ○ 뚜껑은 ‘소화전, 주차금지’ 각인된 648mm 원형뚜껑 사용 ○ 맨홀 침하 민원과 관련, 뚜껑과 포장도로면이 일치되게 설치

3. 행정사항

○ 2015년도 성공적인 소방용수시설 신규 설치 및 형식 변경을 위하여, 공사 전 예산 및 실공사 예상 금액을 충분히 검토하여 금년도 목표량(신설:5개소, 형식변경:7개소)을 달성할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

○ 또한, 공사시 지역주민 및 상인들과 의견대립, 주차구획선 관련 등 민원사항 우려지역(또는 설치불가지역) 발생시 소방서와 사전 협의·조정을 당부드리며,

○ 소방용수시설 설치 규정에 따라 완벽한 시공을 하여 주시고, 설치 완료후 우리 서로 통보하여 검수 진행이 원활히 이루어질 수 있도록 협조바랍니다.

붙임  1. 2015년도 신설 예정지 대상 1부

2. 보행지장 지상식소화전 형식변경 대상 1부.

3. 신설예정지 사진 및 위치도 1부(별도송부).  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	김정용		재난관리과장	03/04 박만영
협조자
시행	재난관리과-1436	(		)	접수		(		)
우	134-020		/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	부분공개(7)