문서번호	치수과-719
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
방호익		김용제	03/04 代김용제
협 조
	주무관			박정태

『공사장 안전사고 예방을 위한』

해빙기 대비 건설공사장 긴급 안전점검 결과보고

2015. 3.

『공사장 안전사고 예방을 위한』

해빙기 대비 건설공사장 긴급 안전점검 결과 보고

한강공원 나들목 증설공사(신청담) 현장에 대하여 해빙기 대비 안전사고 방지를 위하여 외부전문가 긴급 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

1		관련근거

□ 서울시건설안전과-2379(2015.2.23.)

- 터파기 건설공사장 일제조사 및 안전점검 실시(긴급)

2		안전점검 개요

□ 조사기간 : ‘15. 2. 23(월) ~ 2. 24(화)

□ 점검기간 : ‘15. 2. 25(수) ~ 3. 04(수)

□ 대상현장 : 한강공원 나들목 증설공사(신청담)

- 터파기 공사가 진행중인 건설공사장 (굴착심도 5m이상)

□ 점검방법

- 외부민간전문가 와 민간합동으로 긴급 안전점검

∙ 건설안전전문가(1명)와 본부과장(1명), 직원(1명)

□ 주요 점검사항

- 공사장에 설치된 계측기 관리상태(수위계, 경사계, 하중계, 침하계) 등

- 우기대비 현장내 사면관리 및 배수로 정비상태 점검

- 추진기지 및 도달기지 흙막이 가시설의 누수∙토사유출 및 유입여부 등

3		현장점검결과

□ 외부전문가(바우컨설탄트) 지적사항

① 도달기지 현장내 출입통제를 위한 안전휀스 추가설치

② 도달기지 우각부 띠장접속부, 버팀보+띠장 연결부 스티프너 누락   및 사보강재간 앵글 추가 설치 필요

③ 추진기지 설치 경과에 따른 흙막이 지보공 및 토류판의 내구성 확인 및 적정보강방안 강구

□ 한강사업본부 기전설비2과장 지적사항

① 홍수위 대비 하천수 유입에 따른상수도 탐사관 및 추진강관 캡설치

② 올림픽대로 침하, 균열발생에 대비 계측기(지표침하계) 지속적 관찰

4		행정사항

□ 점검결과 감리단 조치사항

○ 공사현장 수시점검으로 금번 지적사항 재발되지 않도록 지도․점검 강화

○ 점검시 적출된 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 시정조치 하고      ○ 중대한 결함이나 구조적으로 검토를 요하는 사항은 검토계획서         수립후 지속적으로 관리

□ 외부전문가 점검비 지급 : 240천원

○ 1인 x 점검수당 240천원/일․인 = 240천원

※ 예산과목 : 한강사업본부 치수과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 시설부대비, 시설부대비(100-401-03, 예산편성 : 한강사업본부 기획예산과)

붙임 : 해빙기 건설공사장 안전점검표 1부.  끝.