함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	고도정수처리 운영 회의결과에 따른 업무지시

1. 생산관리과-1884(2015.03.02.)호와 관련입니다.

2. 고도정수처리시설 운영과 관련 정수센터소장 및 관련부서 회의 결과에 따른 『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』 관련 시설개선 과제 및 부본부장 지시사항을 알려드리오니 그에 대한 개선대책 및 처리방안을 수립하여 제출하시기 바랍니다.

가. 시설 개선사항

○ 혼화․응집지 효율 향상을 위하여 혼화촉진 방안 마련

- 수직하이드로포일형 응집기 플록 형성 효율 저하 등

○ 2계열 침전지 운영 시설용량 부족에 따른 3계열 보완

- 침전지 고탁도 시에도 안정적 운영을 위해 보완대책 마련

○ 중계펌프장 흡수정으로 바이패스 배관설치 검토

나. 부본부장 요청사항

○ 뚝도 2계열 침전지 용량 부족은 용역사․전문가 회의를 통해 대책 마련

붙 임 : 회의결과 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	송병욱		고도정수반장	김인규		시설안전부장	03/05 강신재
협조자
시행	고도정수반-1292	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1435	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개