보고서(저수조 물탱크 및 수질검사 제외)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이연한	한상근	03/06 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-5826

명에 의거 관내 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 급수설비(저수조) 청소 및 수질검사 제외 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2015. 03. 05.

보 고 자 : 지방시설주사보 이 연 한

□ 현  황

건물명칭	자하주택
건물현황	관리소장	이현중	소재지	성북구 장위동316-3호
			전화번호	*************	건축년도	2008
	건물용도	근린생활 시설		건물층수	지하3층/지상5층
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수	규모(용량)	물탱크재질
	지하3층	1개소	140ton	F.R.P
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	현재 저수조 인입밸브는 잠겨 있으며, 유출관과 유입관을 바이패스 연결되어 밸브만 열어 현재 직결급수 전환하여 급수하고 있음
	물탱크 철거여부	미철거(소방용으로만 사용)
	배관 구조 변경	순직결급수 전환
	관련도면 검토	∙
	기 타	∙

□ 검토 사항

○ 수도법시행령 제50조에 의거 저수조청소 및 수질검사 관리대상에서 제외코자 함.

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.