시민들의 안전을 위해 최선을 다하는 현장대응단이 되겠습니다.
	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015. 상반기 소방용수시설 일제점검정비 계획 보고(수정)

1. 관련문서

가. 재난관리과-1215(2015.2.26.)호 『2015년도 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)』

나. 현장대응단-1535(2015.3.2.)호 『2015년도 소방용수시설 일제점검·정비 계획  알림(수정)』

다. 재난관리과-523(2015.1.26.)호 “동절기 소방용수시설 교차확인표본 점검지시”

라. 현장지휘대-8068(2014.9.17.)호 『소방용수 안전지킴이 의용소방대 활동계획 보고』                마. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와관련 우리 현장대응단 관내 소방용수시설에 대한 일제점검정비 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2015.3.1.(월)∼ 3.31.(화)

나. 점검대상 :

1) 소방용수시설 542개소(소화전 540개소, 저수조 2개소)

- 조 사 자 : 전직원(조별, 담당자-지정현황 붙임 1 참조)

- 책 임 자 : 대별 대장(1진압대장 소방위 박운종, 2진압대장 소방위 정금석,

3진압대장 소방위 송찬호)

대별 운전주임(1진압대 소방위 김영수, 2진압대 소방위 최재권,

3진압대 소방위 임호성)

- 조사내용(착안사항)

① 출수가능 여부 확인

② 소화수압력, 매몰, 침하, 훼손 등 확인

③ 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 청소

2) 비소함(16개) 및 산불진화장비함(1개) 관리

- 관 리 자 : 각 대 소방이륜담당자

- 관리방법 : 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편

『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』에 의거 소방이륜담당자 등 각 해당 비상소화장치 월3회 이상 실시

○ 진압대별 비상소화장치 관리자 지정현황

1 대		2 대		3 대		비고
비소함29(4055)	정 : 교 이상우 부 : 장 김철홍	비소함13(1175)	정 : 위 김병기 부 : 위 강현승	비소함7(4070)	정 : 위 장순재 부 : 사 임정용	(소화전 번호)
비소함35(1241)
				비소함50(114)
		비소함52(4086)
비소함67(4087)
				비소함60(4090)
		비소함82(4092)
비소함73(4112)
				비소함66(4089)
		비소함94(2486)
비소함77(1243)
				비소함68(4091)
		비소함106(5082)
				산불정비함
비소함108(5111)

3) 노후 소화전 점검 병행(공소 6호 등 85개소- 첨부3)

4) 교차확인표본점검 대상 : 20개소(길동119안전센터)(붙임 1 참조)

3. 행정사항

가. 대당 4회 실시함으로써 충분한 점검 · 정비 → 화재기 철저대비

나. 정밀조사 실시 후 제수변 잠금조치 실시

다. 소방용수 안전지킴이 의용소방대 운영

라. 비번근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

비번자 : 희망근무 사전등록(14:00~18:00 4시간), 근무자 : 출장조치

마. 조사시간 중 사고자 발생 시 당일 조사자 변경 지정 하여 운영

바. 점검 및 정비 후 119행정정보시스템에 입력하여 최신자료 유지

사. 점검결과는 붙임 서식에 의거하여 2015.4.3.(금) 까지 기일엄수 공문제출

아. 교차확인표본점검 결과는 매월 5일(붙임 5서식) 통보

붙임  : 1. 소방용수시설 현황(2015년도 상반기 일제조사 일정) 및 교차확인표본점검 1부.

2. 2015상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 노후소화전 점검 결과(서식) 1부.

4. 주차구획선 구획 서식(엑셀, 한글) 각 1부.

5. 특별점검 결과 보고(서식) 1부.  끝.

담당자	임정용		진압3대장	송찬호		지휘3팀장	김종철		현장대응단장	03/09 김주호
협조자
시행	현장대응단-1742	(		)	접수		(		)
우	134-848	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 현장대응단	/
전화	02)474-0119	/전송	02-488-3780	/	99dragon@seoul.go.kr	/	대시민공개