문서번호	행정지원과-3619
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
강혜성	이우재	장성만		03/10 원응연
협 조

2015년도 Seoul Water Now 먹는물분야 환경측정기기 법정정도검사 계획

2015. 3.

강동수도사업소

행정지원과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년도 Seoul Water Now

먹는물분야 환경측정기기 법정정도검사 계획

배․급수 과정의 수질변화를 실시간으로 수질을 감시하는 서울워터나우 수질자동측정기에 대한 법정 정도검사를 실시하여 측정기기의 정확도를 유지하고 측정자료의 신뢰도 향상을 도모하고자 함.

Ⅰ		관련근거

▍수질자동감시시스템 운영관리지침 개정 (수질과-385, 2013.1.18)

▍2015년 수질자동감시시스템 운영 및 유지관리계획 (행정지원과-2604호, 2015.2.23)

▍『환경분야 시험․검사등에 관한 법률』제11조(측정기기의 정도검사)

▍『환경분야 시험․검사등에 관한 법률 시행규칙』제7조(정도검사의 기준과 주기)

※ 검사주기 : 1회/2년

※ 검사대상기기 : 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용하는 측정기기

Ⅱ		정도검사 대상

▍대 상 : 4개소 8대

▍항 목 : 2항목(탁도, 잔류염소)

연번	지점명	지점위치	측정기 모델명	정도검사 항목	직전 정도검사일	최초 설치년도
1	가락동	송파구 가락본동 37	MWA4-70	탁도, 잔류염소	2013/3/19	2009
2	문정동	송파구 문정동 90-3	MWA4-70	탁도, 잔류염소	2013/3/18	2009
3	암사동	강동구 암사동 400	MWB4-70	탁도, 잔류염소	2013/3/20	2011
4	장지동	송파구 장지동 847	MWB4-70	탁도, 잔류염소	2013/3/21	2011

Ⅲ		검사개요

▍검사일시 : 2015년 3월 23일 ～ 3월 27일(5일간)

▍검사신청 : 정도검사신청서 작성하여 검사기관에 제출

▍검사신청 : 한국산업기술시험원 환경기기센터(구로구 구로디지털 8길7)

Ⅳ		소요예산

▍예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

(아리수 통합정보센터시스템 유지관리)

▍소요예산 : 금3,516,000원(금삼백오십일만육천원)

▍검사수수료

구 분	대상기기	수수료	총금액
탁도 연속자동측정기기	4대	439,000원/대	1,756,000원
잔류염소 연속자동측정기기	4대	440,000원/대	1,760,000원
합 계			3,516,000원

Ⅴ		행정사항

▍측정기별 정상가동 여부 확인 및 센서점검

▍측정기내부 청소 및 습기제거 등

※ 불합격시는 재검사 실시함(추가비용발생)

붙임. 측정기기 정도검사 신청서 1부. 끝.