문서번호	총무과-7599
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	03/10 이혜경
협조
	주무관		우석식

『본청사, 도서관 등 1/4분기』

전기설비 절연저항 측정계획

2015.  3.

행   정   국

(총 무 과)

『본청사, 도서관 등 1/4분기』

전기설비 절연저항 측정 계획

본청사, 도서관 및 시민청의 안정적 전기설비 유지관리를  위한 전기시설물의 절연상태 측정계획을 보고드림

측정개요

❍ 대  상 : 본청사, 도서관, 시민청, 158개소 4,042회로

❍ 일  시 : ’15. 3. 21(토), 3.23(월), 08:00 ~ 16:00

구 분	3.21 (토)	3.23 (월)	비 고
대 상	본청사	도서관, 시민청
	(분전반 103개소 2,946회로)	(분전반 55개소 1,096회로)

❍ 방  법 : 층별 전기차단 후 전기부속실 및 기간제 직원이 측정

❍ 인  원 : 4개조 15명 (부속실 10명, 기간제 5명)

❍ 장  비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대

◈ 절연저항 : 절연물에 직류전기를 공급 했을 때 그 절연물에 주어지는 저항값을 말함

⇒ 절연저항이 저하되면 감전이나 과열로 화재 등 위험이 있음

측정내용

❍ 전년도 4분기 점검 시 불량개소(15개소) 확인

❍ 층별 각종 전열기 등 전기설비 사용 실태 확인

❍ 층별 사무기기, 탕비실 등 사용 전기설비 절연상태 측정 등

조치계획 및 행정사항

❍ 측정 시 부적합 설비는 현장 조치하고 정밀점검 후 설비개선 등 필요한 부분은 정비계획 수립 조치

❍ 절연저항 측정일시 등 세부일정은 업무에 지장이 없도록 업무공지

붙임 : 절연저항 측정 편성표 1부. 끝.

절연저항 측정회로 및 측정조 편성

▢ 절연저항 측정회로

◯ 본청사

구 분	계	A존	B존	C존	기타
분전반수	103	31	29	30	13
회로수	2,946	832	902	909	303

◯ 도서관

구 분	계	D	E	옥외	비 고
분전반수	35	17	15	3
회로수	684	349	317	18

◯ 시민청 : 분전반 20개소, 412회로

▢ 측정조 편성

구 분	1 조	2 조	3 조	4 조
3.21(토) (08:00~)	A존	B존	C존	기타 설비
	명노봉,권순관,박민욱	이희명,박건웅,이상길	백기현,권관오,이상길	김정호,이근증,홍준기
3.23(월) (08:00~)	D존	E존	지하1층 분전반	지하2층 분전반
	김정호, 권순관	우석식, 권관오	명노봉, 홍준기	이상길, 김영준

※ 측정조 편성은 상황실 근무에 따라 변경 가능