문서번호	도로보수과-984
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	03/11 국중진
협조
	주무관		이기영

도로굴착신청 현장조사서-상수4

2015. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 행당1동142-1
	성 명	동부수도사업소(시설관리과)(박현대)
굴착 위치		동대문구 이문동 212-12~209-13
굴착 목적		회기동외 7개동 상수도공사(이문동 212-12~209-13 간선)
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.20	95.0	114.0	관리청복구 변경 상수도공사 규격(D=150mm, H=1.2m) 횡단굴착 및 관로굴착
	아스팔트	1.20	95.0	114.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 한천로(이문고가앞 ∼ 구경계)
조사자 의견	횡단굴착구간 평탄성유지 철저히 할 것. 2. 굴착고에 따른 다짐철저 및 아스팔트 10계명 준수 철저. 3.굴착선형유지 및 다짐(30㎝마다 층다짐 실시) 철저히 할 것. (되메우기 토사 및 혼합기층제 포설시) 4. A-1 포장단면에 의거 복구 및 차로단위포장공사 시행. 5. 아스팔트 컷팅 20cm이상 실시 할 것.

2015. 03. 11

보 고 자  실무관 정 원 근