투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원
(경유)
제목	유기고분자응집제 시험의뢰(2015년 1차)

우리센터에서 사용하고 있는 유기고분자응집제 시험을 아래와 같이 의뢰하오니 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

1. 시험의뢰 내역

< 탈수용 >

응집제명	시험슬러지	시험방법	시 험 항 목	비 고
K-6841	#3원심 탈수슬러지	조달청공고 제1997-1호	1. 외관비중	탈수용
			2. 건조감량
			3. 강열잔분
			4. 이온성
			5. 잔존단량체
K-6841	#3벨트(원심) 탈수슬러지
			6. 점도(0.5w/v%용액)
			7. pH(0.5w/v%용액)
			8. 용해성(0.2w/v%용액)
			9. 여과액량(45초)
K-6841	고도원심 탈수슬러지
			10. 여과액카오린탁도
			11. 플럭크기
			12. 함 수 율
			13. TS농도(슬러지고형물)

< 농축용 >

응집제명	시험슬러지	시험방법	시 험 항 목	비 고
K-6841	#3원심 농축슬러지	조달청공고 제1997-1호	1. 외관비중	농축용
			2. 건조감량
			3. 강열잔분
			4. 이온성
K-6735	분뇨처리장 농축슬러지		5. 잔존단량체
			6. 점도(0.5w/v%용액)
			7. pH(0.5w/v%용액)
			8. 용해성(0.2w/v%용액)
K-6641	반류수 농축슬러지		9. 여과액량(45초)
			10. 여과액카오린탁도
			11. 플럭크기
			12. TS농도(슬러지고형물)

별   송 : 유기고분자응집제(3시료), 용해수(1시료), 슬러지(6시료).

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김병기		슬러지재활용과장	전결 03/13 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-1889	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2211-2591	/전송	02-2211-2599	/	ihkikim@seoul.go.kr	/	대시민공개