소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
안종월	유경완	03/13 한대춘

1.일반현황

대상명	경의선 가좌역사	위 치	서대문구 수색로27		전 화	***********
관계인	******)	소방안전 관리자	***	상 주 인 원	**	수 용 인 원	3,000명
주용도	운수시설	취 약 장 소		지하4층 승강장
건 물 구 조	양식 철근 콘크리트조 지하4층/지상0층 연면적 13,624㎡
특 이 사 항	※ 2015년 3월중 소방활동자료조사 ※ 지상승강장을 경계로 서대문구와 마포구에 걸쳐 위치함 (1, 2번출구 방향 - 마포구 / 3, 4번출구 방향 -서대문구)

2.조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화활동설비 설치 및 사용 여부	송수구 2번출구옆 설치됨 무전기 접속단자:2번출구옆, 역무실(지하1층) 설치됨
연소확대요인	○ 연소우려상황 - 창문 등 연소확대 요인	- 연소확대요인 특이사항 발견못함 선착대 유사시 초기진화 철저요함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물,독극물,폭발물 등 유해물질 ○ 특수가연물질 및 기타 가연성 물질	- 특이사항 없음
화기취급상황	○ 화기취급 - 장 소 - 종 류 - 용 도	- 화기취급 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	- 대로변에 위치하여 차량부서 용이하나 1,2번 출구방향(마포관 내)은 승강장 건너편에 위치하여 진압작전시 유의요함
긴급 통행	○ 교통 외 비상용도로 유무 ○ 빈공터	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 인명구조 및 대피여건 ○ 대피 피난통로 ○ 불특정 다수인 출입 및 수용장소 ○ 야간근무 또는 숙직상황 등	- 옥내계단 이용 인명 대피유도 야간근무인원 3명
비상용승강기 및 피난계획	○ 위치,대수,속도,승차인원 ○ 사용가능 여부	해당없음
소화용수시설	○ 공설, 사설 수리 - 위치, 종류, 관리 상태 등	- 서소2284,2233호(지상)) 관리상태 양호함
기타 조치사항	○ 기타 특이사항	- 소방시설 사용법 및 화재시 인명 대피요령 등 교육 실시함

2015년   3월   12일

조사자 소속 : 북가좌119안전센터 계급  소방위  성명  유 경 완

소방위  성명  안 종 월

소방장  성명  염 운 선

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호)