	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 고장 발생 보고

1. 관련 근거

2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 관리중인 소방용수시설 점검한 바 고장용수가 발생되었기에 아래와 같이 보고합니다.

- 다           음 -

연번	용수번호 (식별)	위 치	고 장 내 용	확인일시	비 고 (사용가부)
1	194호 (지하식)	금천구 벚꽃로142 (독산동 288-3)	제수변 스핀들 누수 및 배수불량	2015.3.9.	사용가

붙 임  고장용수 현장확인서 1부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	조형석		진압2대장	代주병영		센터장	03/13 신복교
협조자
시행	독산119안전센터-1115	(		)	접수		(		)
우	153-821	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개