문서번호	조경과-3455
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
박찬홍	代홍순철	03/13 이원영

가로수 생육환경 개선사업 설계심의 결과보고

2015. 3.

푸른도시국

(조 경 과)

가로수 생육환경 개선사업 설계심의 결과보고

2015년도 『가로수 생육환경 개선 사업』의 추진을 위하여 자치구로 부터 설계심의 요청한 건에 대하여 서면 설계심의를 완료하고 그 결과를 보고함.

□ 설계심의 개요

□ 기  간 : 2015. 3. 10(화) ~ 12(목)

□ 검토자 : 녹지7 박찬홍

□ 검토대상

연번	자치구	사업명	규모	사업비 (백만원)	비 고
1	영등포구	여의도 가로수 보호판 정비	514조	400	2014년 연계사업
2		여의도 벚나무 수세회복	1,736본	400	외과수술, 보식 등

□ 심의결과

□ 여의도 가로수 보호판 정비 사업

- 가로수 메워심기의 경우 주변 가로수와 동일한 수종으로 식재

- 왕벚나무 가로수 식재시 B12이상 식재 검토

- 가로수 보호판 디자인은 2014년에 설치된 보호판 디자인과 연계하고 서울시 디자인 관련 지침 준수하며, 무늬와 글자 새기기를 제외하여 최대한 심플하게 할 것

- 서울시 보도블록 10계명, 보도공사 매뉴얼과 보도 위 시설물 설계 및 관리기준 준수하여 설계 및 시공할 것

□ 여의도 벚나무 수세회복 사업

- 부패부 외과수술이 필요한 수목에 대해서는 구체적인 설계도면과 유형별 상세도까지 첨부하고 시방서에 상세하게 명기할 것

- 병해충 방제시 ‘농약등의 안전사용기준[농촌진흥청 고시 제2014-37호(2014.11.28.)]’과 ‘가로수 공원 등 농약 안전사용 이행 철저[서울특별시 자연생태과-18607호(2014.11.26.)]를 준수하여 설계에 반영 할 것

- 벚나무 가로수 메워심기 시 ‘산림자원 및 관리에 관한 법률’ 시행령 24조 1항 별표10과 서울시 가로수 조성 및 관리조례 제6조, 제7조 및 시행규칙 제4조, 제6조에 맞는 수목 규격과 기준에 맞게 식재 할 것

□ 향후계획

□ 해당 자치구에 설계심의 결과 통보

□ 계약심사 후 공사비 배정 후 공사 시행

붙  임 : 사업별 설계심의 결과 통보용 2부.  끝.