문서번호	급수운영과-5721
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		03/18 조면행
협 조
	주무관			이상무
	주무관			김승완

유수장애 상수도관('15년 1~2월) 정비결과 보고

2015. 3

강서수도사업소

(급수운영과)

「2015년 1~2月 적출 통보된」

유수장애 상수도관 정비결과 보고

‘15년 1~2月 적출되어 우리 사업소에 통보된 구로구 관내 유수장애 시설물에 대한 정비결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ 유수장애 시설물 현황

○ 총괄 추진내역 : 정비율 100%

총 대상 건수	유수장애 시설물(‘15 1~2月) 현황
	소 계	완 료	미완료
2	2	2	-

○ 11월 중 발생 유수장애시설물 세부현황

연 번	위 치	유수장애 시설물 현황	하수관 규격	비고(관리번호)
1	구로구 개봉동 98-35호	상수도관 D300mm*1열	□3.0*3.0	치수과-15850
2	구로구 개봉동 289-23호	상수도관 D100mm*1열	D1000mm	치수과-15875

○ 위치도 및 현황사진

(1) 개봉동 98-35호
(2) 개봉동 289-23호

□ 조치 결과

○ D100~300mm 상수관 절관후 철거완료

○ 정비현황 사진

[ ① 위치 : 개봉동 98-35호 ]

[ 공사 전 ]	[ 공사 후 ]

[ ② 위치 : 개봉동 289-23호 ]

[ 공사 전 ]	[ 공사 후 ]

□ 향후 계획

○ 상기 유수장애 상수도관 정비결과를 관리청(구로구청 치수과)에 통보하여 유수장애       시설물 대상에서 제외코자 합니다.

붙 임. 유수장애 상수도관 관리대장 1부.  끝.