소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 점검 시 주의사항 안내

1. 재난관리과-1392(2015.2.26.)호 「2015년도 상반기 소방용수시설 일제

점검 정비 계획 알림」와 관련입니다.

2. 우리 서 소방용수시설 일제점검 기간 중 민원발생 방지와 시민의

불편사항을 줄이고자 다음과 같이 점검 중 주의사항을 알려드리니, 현장활동에

참고하시기 바랍니다.

○ 소화전 출수상태 점검 및 현장 사용시 주의사항

- 개폐순서 주의(소화전-제수변-제수변-소화전)

■소화전 밸브 개방▶ 제수변 밸브 개방▶ 제수변 밸브 잠금▶ 소화전 밸브 잠금”

(소화전에 고인 녹물이 배관으로 역류하는 것을 방지하기 위해 순서를 지킬 것)

- 녹물퇴수 시 주의

■ 지상식 소화전의 경우 녹물퇴수 시 시민들이 볼 경우

민원발생 우려, 수관 연결하여 배수구쪽으로 퇴수”

○ 시민불편사항 세부내용(중부수도사업소 전화내용)

- 식당에서 음식 조리 중 녹물이 나와 음식 값 및 손해배상 요구

- 아기 옷 등을 세탁하던 중 녹물이 나와 옷 값 배상 요구.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	03/18 代윤진욱
협조자
시행	재난관리과-1969	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개