문서번호	기전설비2과-710
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장		한강사업본부장
석대창	신용철	차광재		03/18 고홍석
협 조
	총무과장		최대봉
	문화홍보과장		장금찬

2015 한강분수 가동계획

2015. 3

한강사업본부 시설부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2015 한강분수 가동계획

한강을 배경으로 다양한 볼거리를 제공하고 있는 한강분수 시설 가동계획을 수립하여 한강공원을 찾는 시민이 함께 즐길수 있는 수변공간을 조성하고자 함

□ 시설현황

○ 대형분수(5개 공원 8개소)

공 원	분 수 명	규 모	형 태	이용수
반포공원	달빛무지개분수	총 연장 1,140 m	교량분수, 음악분수	한강수
뚝섬공원	음악분수	φ 30m (노즐 666개)	바닥분수, 음악분수	상 수
	물보라극장	영상면적 : 12m × 7m	수상분수, 영상분수	한강수
여의도공원	물빛광장분수	바닥면적 : 196m × 40m	캐스캐이드,바닥분수	지하수
	수상분수	18m×4m(좌우측), 18m×2m(중앙)	수상분수, 음악분수	한강수
난지공원	거울분수	φ 60m (노즐 435개)	바닥분수, 거울연못	상 수
	물놀이장분수	L 120m (노즐 135개)	경관분수, 음악분수	상 수
선유도공원	월드컵분수	분사높이202m(운영중지)	수상분수	한강수

○ 소형분수(3개 공원 4개소)

공 원	분수명	규 모	형 태	이용수
뚝섬공원	벽천분수	L160m×H6.8m	벽체분수	상 수
	자연학습장	D6m×H3m	일반분수	상 수
여의도공원	안개분수	L7m×B4m	일반분수	상 수
이촌공원	벽천분수	L12m×H2.8m	벽체분수	상 수

□ 2014년 가동실적

○ 가동기간 : 4월 ~ 10월(7개월)

- 비수기(봄, 가을철) : 4~6월, 9~10월

- 성수기(여름철)	: 7~8월

○ 1일 가동시간 : 45분 ~ 5시간(15~30분 × 2~10회)

○ 대형분수 가동실적

구 분	합 계	무지개	월드컵	음악	물빛	수상	거울	물놀이장
가동횟수	3,273	457	77	581	724	656	490	288
가동시간	1,194	124	36	194	362	219	163	96

□ 추진방향

○ 전년도 분수운영에 큰 문제점이 없었던 점을 고려 ‘14년 분수   가동 기조 유지

○ 가동시간 증대 민원, 월드컵분수 미가동 등을 고려 무지개분수   가동 조정

○ 정부 시책에 따라 최대 전력부하 시간대(13:00~17:00) 가동     최소화

○ 시민, 관광객 등 요구사항을 고려하여 탄력적 가동 조정 시행

□ ‘15년 분수가동 계획

○ 가동기간 : 2015년 4월 ~ 10월(7개월)

4월부터 가동  : 2개소 (반포 무지개, 여의도 물빛광장)

5월부터 가동  : 7개소 (음악, 수상, 거울 및 소형분수 4개소)

7월부터 가동  : 2개소 (뚝섬 물보라극장, 난지 물놀이장분수)

○ 대형분수

- 뚝섬공원 음악분수 등 6개 분수 : ‘14년과 동일하게 가동

구분	음악분수	물보라극장	물빛광장	수상분수	거울분수	물놀이장
1회당 가동시간	20분	120분	30분	20분	20분	20분
1일 가동횟수	3~6회	1회	4~10회	4~7회	2~6회	4~7회
최대 가동시간	120분	120분	300분	140분	120분	140분

- 달빛무지개분수

․ 시간증대 민원 등을 고려하여 1회당 가동시간을 15분에서 20분으로 증대

․ 관람객들이 거의 없는 17시 미가동

구 분	2014년	2015년	비고(민원)
1회당 가동시간	15분	20분	․ “분수가동 시간 및 횟수를 늘려 달라” (시장에게 바란다, ‘14.8.6) ․ “분수 가동시간 증대 요청” (전화민원, 주 2～3회)
1일 가동횟수	3～7회	3~6회
최대 가동시간	105분	120분

․달빛무지개분수 바람영향에 따른 상․하류 가동방향 안내

▶ 안내방송 : 분수 가동 10분전, 시작전 (한강유람선 안내방송 연동 청취 협의 완료)

▶ 전 광 판 : 분수 가동시간․방향 게시

※ 분수별 가동 시간표 : 별첨

○ 소형분수 : ‘14년과 동일 가동

- 벽천분수(뚝섬, 이촌) 2개소 : 매시 20분

․ 비수기 : 12:00, 17:00～19:00

․ 성수기 : 12:00, 17:00～21:00

- 자연학습장․안개분수(뚝섬, 여의도) 2개소 : 매시 30분

․ 비수기 : 12:00, 17:00～19:00

․ 성수기 : 12:00, 15:00～21:00

□ 행정사항

○ 분수운영 관련 홈페이지 정비 – 총무과 협조(통신실)

- 홈페이지 분수별 가동시간표 수정

○ 한강분수 가동에 따른 운영인력 휴일근무 시행

- 달빛무지개분수 가동 2명(운영실), 기타 분수 가동 1명(본부)

- 휴일 근무에 따른 대체휴무 또는 휴일근무수당 지급

○ 분수 운영관리 전문관 제도 도입 추진

- 분수 운영관리 업무 수행을 위해 고도의 전문지식, 장기 근무경험 필요

․ 현대의 분수시설 유지관리를 위해 기계, 전기, 통신 등 다양하고 고도의          전문가 필요

․ 분수의 운영계획, 유지관리, 분수연출 업무는 기술 습득이 어렵고 휴일근무          등으로 근무기피

- 소요인원 2명 : 기계직 및 전기직(전기안전관리자) 각 1명(6급 또는 7급)

붙임 : 분수별 가동 시간표 1부. 끝.