잔류염소 모니터링 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 03/19 이만기

대시민공개

	명에 따라 관내 배수지 직송 및 관말수도꼭지 잔류염소 모니터링 지점에 대하여 수도꼭지 수질검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 3. 19.
복 명 자 : 주무관 유 정 미

□ 검사일자 : 2015. 3. 19.

□ 검 사 자 : 공업7급 이병주, 유정미

□ 검사대상 : 잔류염소 모니터링 지점 6개소(성동구, 광진구)

□ 검사항목 : 잔류염소

□ 검사방법 : 배수지 직송 및 관말수도꼭지 모니터링 지점에 대하여 현장 측정

□ 검사결과

- 잔류염소 측정 결과 6지점 모두 잔류염소 범위(0.10~0.30mg/L)를 만족하였음.

- 세부 측정결과 붙임 참조

□ 조치사항

- 잔류염소 모니터링 측정결과를 본부 및 정수센터로 이메일 발송.

붙임  지역배수지 직송 및 관말수도꼭지 잔류염소 측정 결과 1부. 끝.