문서번호	물관리정책과-4639
결재일자	2015.3.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		물재이용관리팀장	물관리정책과장
박세준		이웅희	03/19 배광환
협조

그린빗물인프라 조성사업 관계자

회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시안전본부

(물관리정책과)

그린빗물인프라 조성사업 관계자

회의 결과 보고

1		회의 개요
			l

○ 회의 일시 : 2015. 3.12(목) 14:00~15:00

○ 회의 장소 : 서소문청사 1동 8층 물관리정책관 회의실

○ 참 석 자 : 7명

- 서울시 : 물재이용관리팀장

- 자치구 : 영등포구 공원녹지과 김종수, 강서구청 공원녹지과 정진갑,서초구청 공원녹지과 정우선, 강동구청 공원녹지과 안소영

- 전문가 : 한국그린인프라연구소 강한민 차장, 이성웅 이사

○ 안     건 : 그린빗물인프라 조성사업 설계 및 추진일정 토의

사업에 대한 개선사항 논의

2		사업 현황
			l

○ 사 업 명 : 그린빗물인프라 시설 구축

○ 사업예산 : 500백만원

○ ‘15년 사업 지원 현황 : 500백만원

연번	자치구	위 치	공사규모	지원예산 (백만원)	비고
		계		500
1	강서구	강서구 염창우성아파트 보행자전용거리 (염창동 62-3)	통로화분 조성 800㎡	200
2	서초구	양재동 양재 IC	빗물정원 설치 1,500㎡	150
3	영등포구	공작아파트 앞(여의도동)	띠녹지 조성 300㎡	150

3		자문 내용
			l

○ ㈜그린빗물인프라 연구소 강한민 차장

- 그린빗물 인프라 사업은 기존 가로화분 조성 사업과는 다음과 같은 차별성이 있어야 함

1) 대상지내의 연계면에서 발생하는 우수의 유출을 최소화 시키는 방법으로 지하 원지반으로의 침투를 최우선 목표로 한다.

2) 타 사업과의 차별성을 위하여 비점오염원의 제거도 고민하도록 한다.

3) 녹지과의 의견을 존중하기 위하여, 녹지의 기능도 고려하도록 한다.

○ ㈜그린빗물인프라 연구소 이성웅 이사

- 그린빗물 인프라 사업

1) 녹지과는 빗물에는 크게 관심이 없을 수 있다. 특히 서울시에서 시행중인 가로화분 사업과는 큰 차이가 있음을 인지하여 한다.

2) LID(저영향개발) 개념을 숙지하고 설계를 진행할 수 있어야 한다.

- 현장토 치환 권유

1) 가급적이면 현장토는 치환하거나 개량을 할 필요가 있다.

4		회의 결과(협조 요청사항)
			l

○ 그린빗물인프라 사업 관련 유의사항

- 사업비 사업목적 외 사용 금지

- 사업종료시 집행결과 정산서를 포함한 실적보고서 제출

- 비점오염 저감과 빗물침투를 위하여 띠녹지 및 통로화분은 보도면 보다 반드시 낮게 설치하고 빗물이 유입될 수 있도록 시행

- 빗물이 모일 수 있는 지형을 고려하여 빗물정원 설치 위치를 선정하고 빗물이 고일 수 있고 침투될 수 있는 구조로 설계 시행(침투 저류조 등 권장)

- 통로화분의 투수블록의 설치는 ‘투수블록의 설계·시공 및 유지관리 기준’ 및 ‘보도공사 설계·시공 매뉴얼’에 따라 시행

- 사업 진행 공정에 따른 추진사항 보고 철저

5		향후 계획
			l

○ ‘15. 3. ~ 4  : 그린빗물인프라 조성사업 실시설계 용역

○ ‘15. 5. ~ 10 : 사업 시행

6		행정 사항
			l

○ 전문가 자문비용은 ‘빗물관리시설 확충(사무관리비)’ 예산으로 지급

- 소요예산 : 2명 × 10만원 = 20만원

붙 임 : 1) 참석자 명부 및 자문의견서 각 1부.

2) 회의 사진 1부.

3) 회의 자료 1부. 끝.