2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	고성능(CAFS)소방펌프차 규격서 일부 변경 통보

1. 관련근거

가. 안전지원과-5439(2015.3.13.)호 「고성능(CAFS)소방펌프차 구매 의뢰」

나. 안전지원과-515(2015.1.13.)호 「2015년 소방차 규격서 작성 완료 보고」

2. 위와 관련 고성능(CAFS)소방펌프차 구매와 관련하여 민원인의 요청으로 규격서 일부를 변경하여 조달청 나라장터에 추가공지를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 규격서 변경 내용

○ 동력인출장치(37P)

- 동력전달장치는 차량 추진용 엔진에서 동력을 인출하는 방식 또는 이와 동등이상의 방식으로 도 할수 있다.

○ CAFS폼 혼합장치(48P)

- 방출 압력은 10㎏/㎠ 이상이어야 한다.

- 방수량에 따른 폼 혼합농도는 20ℓ/min 이상 이어야 한다.

- 캔버스(CAN-Bus) 모듈에 의한 시퀀스와 멤브레인 버튼 또는 이와 동등이상의 방식으로 도 할수 있다.

- 구동방식은 밸트 또는 기어방식으로 작동하여야 한다.

붙 임  고성능(FASA)소방펌프차 규격서 1부.  끝.

	안전지원과장
★담당자	김인철		장비관리팀장	김재학		안전지원과장	03/20 代김재학
협조자
시행	안전지원과-5878	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 퇴계로 26길52 소방재난본부	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1612	/전송	02-3706-1619	/	fire52m@seoul.go.kr	/	대시민공개