문서번호	기전과-1207
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	03/20 민승기
협조
	주무관		허송욱

도로조명시설 세척 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

남부도로사업소

( 기  전  과 )

도로조명시설 세척 시행계획

남부도로사업소에서 관리하는 도로조명시설(터널 및 지하차도, 가로등)이 매연, 먼지, 등으로 오염되어 도로환경을 저해하고 있는 바, 세척 및 청소를 시행하여 쾌적한 도로환경을 조성하고자함.

□ 세척 대상시설

○ 터 널 등 : 6개소 2,979등

○ 지하차도등 : 9개소 2,177등

○ 가 로 등 : 26개소 1,546등

□ 세척기간 : 2015. 3. 27 ~ 5. 2

- 가로등 : 2015. 3. 27 ~ 4. 5

- 터널 및 지하차도 : 2015. 4. 10 ~ 5. 2

□ 세척 시행방향

○ 터널, 지하차도, 가로등 등기구 세척은 연1회 실시

○ 가로등 우선 세척후 터널 지하차도 세척 시행

○ 터널, 지하차도 및 지하보도 양호한 조명시설은 세척 제외

- 지하차도 : 영등포, 신길, 동작, 선암

- 터널 : 호암1

○ 가로등은 점검결과 1종시설에 설치된 가로등 만 세척

※ 2종시설 가로등 은 양호하여 제외

○ 교통이 원활한 난곡터널, 염곡지하차도는 주간 세척, 그 외 야간 세척

□ 안전관리방안

○ 작업인원 및 장비

- 작업자 : 10명(작업자4명, 운전2명, 보조 2명, 유도원1명, 작업소장1명)

- 장  비 : 고소작업차 2대, 유도차량 1대, 라바콘 50개, 안내표지판 4개

○ 교통안전시설물(표지판) 설치하여 통행차량 사고예방과 불편 최소화

○ 교통신호 요원(유도원)을 배치하여 차량소통 원활 추진

○ 작업차량 차선변경 시 라바콘등 안전장치를 사전에 설치하여 차량 유도

○ 안전교육시행 철저 이행지시

- 작업전 안전물품, 안전장구 착용 점검

- 차량통제 절저 등

○ 교통통제 협의

- 관할 경찰서에 교통통제 사전 업무 협의

- 교통방송에 터널, 지하차도 교통통제 일정 홍보 요청

□ 교통 통제계획

○ 교통통제 협의

- 관할 경찰서에 교통통제 사전 업무 협의

- 교통방송에 터널, 지하차도 교통통제 일정 홍보 요청

○ 작업시간

- 주간 : 09:00 ~ 17:00

- 야간 : 23:00~익일05:00

○ 교통통제 방법

- 1개차로 통제 후 작업

- 공사현장에 공사안내표지판 부착

- 세척작업차량  50m 전방 라바콘을 이용한 차선변경 유도

- 공사현장 에 차량유도 요원 배치, 차량의 원활한 흐름 유도

- 교통통제 방법 : “별첨”참조

□ 행정사항

○ 2015년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시

- 가로등 세척(2차 작업지시)

- 터널 지하차도 세척(3차 작업지시)

○ 작업시행 전 세척일정표 및 안전관리계획서 징구

붙임 : 1. 조명시설물 세척 대상 1부.

2. 교통통제방법 1부.  끝.