문서번호	공원운영과-4738
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
이형선	이정철	代조기환	03/20 안해칠
협 조
	총무팀장		조기환

푸른수목원

환기시스템 및 굴삭기 링크 설치계획

서부공원녹지사업소

(푸른수목원)

푸른수목원 환기시스템 및 굴삭기 링크 설치계획

푸른수목원 유리온실 내 정화조 환기시스템을 설치하여 화장실내 대기환경 개선 및 결로현상 발생을 최소화하고, 녹지·조경용 굴삭기에 유압링크를 설치하여 작업능률을 향상 시키고자 함.

1. 정화조실 및 굴삭기 현황

연번	위치/장비	면적/제원	현황사진	비고
1	정화조실	18㎡ (7.7*2.35m)		환기안됨
2	굴삭기	VIO10-2A (0.1ton)		버킷교체 수작업

2. 문제점

❍ 정화조실 : 환기가 되지않아 냄새가 남자화장실 및 유리온실내로 역류하고 결로현상으로 인하여 화장실 바닥 등이 항상 물이젖고 습한 상태임.

❍ 굴삭기 : 버킷교체 유압장치(퀵클램프) 없이 인력으로 하고있어 작업능률이 저하되고 교체 중 버킷 무게로 인한 안전사고의 위험이 있는 실정임.

3. 설치품목 및 수량

연번	설치품목	모델명	수량	소요예산(원)	비고
1	공조기 등 13종	흡입형 200mm	1식	2,772,000
2	유압링크 (퀵클램프)	RHQ701Y1	1대	1,320,000
합 계				4,092,000

4. 소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 4,092천원(부가세포함)

❍ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원육성, 산하공원 운영, 서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

5. 설치방법

❍ 동종업계의 시장조사를 통한 견적가 비교 후 설치

첨부 : 설치견적서 2부. 끝.