정기(일일)점검 보고서(삼성교, 잠실호수교, 방이고가)

문서번호	시설보수과-1334
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장
		한상신		김종범		03/23 박용선

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
삼성교	B=34.8m, L=260.0m	2종	1975	시설6	김종범
잠실호수교	B=50.0m, L=34.0m	법정외	1981	시설6	김종범
방이고가	B=18.5m, L=70.6m	법정외	1985	시설6	김종범

□ 점 검 일 : 2015년 3월 20일(금)

□ 점 검 자 : 시설6급 김종범, 시설7급 한상신

□ 점검구간 : 교량 상, 하부

□ 점검구간내 이전 점검․진단시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전차점검	조치내용
1	삼성교	- 중앙분리대 콘크리트 열화 및 도색 퇴색 - 신축이음장치(P5) 후타재 파손	260m 1m	-	2015년 일상유지보수 공사 정비 예정
2	잠실호수교	- 특이사항 없음	-	-	-
3	방이고가	- 특이사항 없음	-	-	-

□ 새로운 손상 발생 개소

연번	위 치	손상 내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	삼성교	배수구 막힘		기동반 조치 예정	1
2	방이고가	배수구 막힘		기동반 조치 예정	2

첨부 : 점검결과 사진

점검결과 사진

1	삼성교 배수구 막힘
2	방이고가 배수구 막힘