	관악소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	차고문(셔터) 고장발생 보고서

장비명(건명)	차고문	관리부서		난곡119안전센터
고 장 일 자	2015. 03. 21.	장 소		난곡119안전센터 차고
조 치 사 항	전문수리업체(블루코스텍) 점검 및 정비 의뢰
원인 및 상태	차고문 카세트 구동 좌측 메인축 절단(수동조작 불가하며 개방상태 유지)
담당자 의견	전문 수리업체 수리
그 밖의 사항	○ 차고문이 80％ 개방된 상태로 정지 되어 차량 출입 가능함
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 3월 23일 장비담당자 1팀 : 소방위 최성기 2팀 : 소방위 한보상 3팀 : 소방장 이인섭 관악소방서장 귀하

	난곡119안전센터장
담당자	김영석		진압1대장	홍성기		센터장	03/23 정성택
협조자
시행	난곡119안전센터-1148	(		)	접수		(		)
우	151-050	서울 관악구 관악로 97(청룡동) 관악소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-877-7119	/		/	대시민공개