소방활동 자료조사서(서울숲더샵)
문서번호	행당119안전센터-1126	결재	담당자	진압1대장	119안전센터장
등록일자
			박홍석	박영기	03/24 조진성
수 신	내부결재
접수번호

1. 일반현황

대상명	서울숲더샵	위 치	행당동155-1		전 화	아파트:2297-9812 상가:6454-6301
관계인	포스코건설대표 황태현	안 전 관리자	아파트:홍성희 상 가:신봉섭	상 주 인 원	1,400	수 용 인 원	4,500
주용도	주상복합	취 약 장 소		B4~B2 주차장
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 42/5층 3개동, 건축면적 : 20,509㎡ 연 면 적 : 426,113 ㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	0 옥내소화전, 소화설비, 경보, 피난, 기타설비 (소화기, 발신기, 자탐, 유도등, 완강기)	- 소방시설 적정유지 및 관리 철저토록 지도함.
연소확대요인	0 연소우려 상황 -인접건물과의 거리 -창문등 연소확대요인 -용도별,층별 연소우려상황	- 인접건물 연소우려 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	0 위험물,독극물,폭발물, 등 유해물질 0 고압, 가연성,독성가스 등 0 특수가연물 및 기타 가연성물질	- 해당없음
화기취급상황	0 취급장소 0 화기종류 0 용 도 0 취약요인	- 도시가스 - 취사 및 난방용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	0 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 0 특수차 활용여부	- 소방차 진입 및 가능함. - 특수차 활용 가능함
긴급 통행	0 일반도로의 비상용 도로 유무 0 빈 공터 등	- 건물전면 차량부서 도로 확보됨
피난명령 및 인명구조여건	0 연소 및 폭발위험 범위 0 예상 피난 범위 0 인명구조 및 대피 여건 0 대피 및 피난통로 0 불특정다수인 출입 및 수용장소 0 야간근무 또는 숙직상황	- 계단 및 피난통로 확보 됨 - 상용계단 이용 옥상 및 옥외 대피.
비상용승강기 및 피난계획	0 설치 위치, 대수, 속도, 승차인원 0 사용가능여부 0 계단 설치 등	- 일반승강기,비상승강기 적정 관리 유지됨
소화용수시설	0 자연수리 - 위치, 종류,거리, 수량 등 - 소방차 진입 및 사용여부 0 공설․사설수리 - 위치, 종류, 관리상태	- 272호, 313호
기타 조치사항	0 특이사항 없음.	- 소방시설 유지관리 철저 및 유사시 인명대피 철저토록 지도함.

2015 년  3 월 24 일

조사자 : 행당119안전센터  소방장    성명   박 홍 석 (인)

소방사    성명   박 준 승 (인)