정 기 점 검 보 고 서

(시설물명 : 난곡터널)

문서번호	시설보수과-921
보존기간	년
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		이용재	03/24 민승기
협조
	주무관		신동헌

시 설 물 명		난곡터널			시설물 개요 폭 -20m 길이 -360 m						법정구분	준공연도 1992년 06월30 일
											2종
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과					직 급			지방시설주사보				고 흥 일
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과					주 점 검 자			지방시설주사보				고 흥 일
점 검 자							합동점검자			지방시설주사보				신동헌
□ 점 검 일 : 2015년 3월 19일(목) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항												조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치		손상내용	손상 규모		손상 등급		조치내용
	특이사항 없음
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용			손상규모		손상 등급		조치계획			전 문 가 자문여부	비 고
난곡터널 (하행방향)		산마루 측구 이탈 ⇒제거 및 재시공 필요			1개소				2015년 도로시설물 일상유지보수공사 보수예정
난곡터널 (하행방향)		쇼크리트면 국부적 들뜸 ⇒ 배수공 설치필요			쇼크리트면 하부구간				2015년 도로시설물 일상유지보수공사 보수예정
난곡터널 (하행방향)		터널상단배수로 접합부 이격 보수필요			1개소				2015년 도로시설물 일상유지보수공사 보수예정

붙임 : 위치도 및 사진 1부 . 끝.

□ 위 치 도

난곡터널

□ 현황사진

난곡터널 산마루 측구 이탈 재시공필요	쇼크리트구간 국부적 들뜸 및 균열 (배수공설치 필요)
	사진없음
터널 상단부 배수로 접합부 이격