문서번호	시설관리과-7017
결재일자	2015.3.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	소장
문강수	정임근	오기석	03/25 이재덕
협 조
	주무관		김헌중

2015년 전기설비 유지보수공사 추진계획

2015. 3.

동부수도사업소

(시설관리과)

2015년 전기설비 유지보수공사 추진계획

2015년 배수지 ‧ 가압장 ‧ 증압장 등의 전기분야 고장 수리를 연간단가계약을 시행함으로써 업무 효율을 향상시키고 아리수의 안정적 급수에 만전을 기하고자 함.

추진근거

2015년도 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진 계획 알림(기전설비과-1265, ‘15. 3. 2.)

청렴도 향상 및 업무효율 증대를 위한 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진 계획(기전설비과-1254호, ‘15. 3. 2.)

※ 본부 과업내용서 일부수정

구분	수정 전	수정 후
과업내용서 (일반사항)	1-4 범위 계약자는 ----- 과업내용서에 명기되지 않았더라도 공정상 반드시 필요하다고 인정되는 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 계약대상자 부담으로 시행한다.	1-4 범위 계약자는 ----- 과업내용서에 명기되지 않았지만 공정상 반드시 필요하다고 인정되는 경미한 사항이 발생한 경우 감독원과 계약상대자가 협의하여 진행할 수 있다.

주요 시설물 현황

가압장

명 칭	위 치	시설현황	명 칭	위 치	시설현황
대현산	금호1가 1-72	75HP×4, 60HP×3	휘경A	전농동 103-340	7.5HP×2
응 봉	행당동 346-12	25HP×2	휘경B	휘경2동 43-253	10HP×2
응봉2	행당동 329-375	5HP×2	청량	청량리2동 199-172	20HP×2
옥 수	옥수2동 471-2	15HP×1, 10HP×1	이문	이문2동 363-49	20HP×2
마 장	마장동 382-36	1.5HP×2	경희	회기동 3-8	5HP×2
아차산	구의동 38-4	50HP×1, 75HP×2	용마	면목동 산1-4	100HP×2
신 내	신내동 243-1	25HP×2	망우	망우동 93-2	3HP×2
신내(배)	신내동 233	10HP×2

배수지

명 칭	규 모	HWL LWL	관 경		수 계	위 치	비고
			유입	배수
대현산	75×46×5.8×8지 51×46×5.8×6지 용량:200,000㎥	75.8 70.0	2,200	2,200	뚝도	금호1가 1-72
금호(소)	12.7×17×5.25×1지 용량:1,000㎥	134.3 129.8	400	300	대현산 (뚝도)	금호3가동 산1
응봉(소)	D12.8×3.8×1지 용량:450㎥	123.0 118.5	250	300	대현산 (뚝도)	금호동1가 산37-1
아차산	50×84×6×4지 용량:100,000㎥	73.0 67.0	1,500 1,350	1,500 1,350	구의 암사	구의동 38-4
아차산(소)	20×20×5×2지 용량:4,000㎥	96.5 92.0	400	500	구의,암사 (아차산)	구의동 38-4
용 마	62.5×61.7×6×4지 용량:80,000㎥	75.1 69.1	1,650	1,800	구의	면목동 산1-4
용마(소)	20×36×5×2지 용량:6,000㎥	96.5 92.0	450	600	구의 (용마)	면목동 산1-4
신 내	17.3×17.3×5×2지 용량:3,000㎥	73.9 68.9	300	500	강북	신내동 233

유량계 : 구역유량계(15개소), 중블록유량계(20개소)

감시용카메라(CCTV)설비 : 27개소

전식설비 : 배류기(5개소), 희생양극(32개소), 외부전원(20개소)

2015년 전기설비 유지관리 계획

연간 단가계약으로 공사발주 후 시설물 유지관리

전기방식용 정류기 및 배류기는 관급자재로 구매하여 공사업체에 지급

사업개요

- 용마배수지 노후배관 정비 및 가압장·배수지 배관·배선 정비

- 전기방식용 정류기 및 배류기 교체

- 용마배수지 및 아차산배수지 방송설비 정비

- 배수지 노후 조명기구 정비

- 기타 정비가 필요한 시설물

전기설비유지보수공사

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 입찰참가자격 : 전기공사법 제4조에 의한 전기공사업 등록업체로 주 사무실이 서울시에 소재한 업체

- 사업비(예정) : 100,000천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

전기방식용 정류기 및 배류기 구매

- 계약방법 : 실적제한

- 입찰참가자격 : 외부전원식 전기방식용 배류기 또는 정류기를 직접 제조하여 납품한 실적이 있는 업체

- 사업비(예정) : 88,000천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

향후 추진계획 일정

2015. 3. 26 ~ 27 : 계약심사요청

2015. 4. : 공사발주

2015. 5. : 공사계약 및 착공

2015. 5. ~ 2016. 3. : 공사추진.

붙 임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 부당계약특수조건 체크리스트 1부.

4. 청렴계약이행서약서 1부.

5. 2015년 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진 계획 알림 1부.

6. 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진 계획 1부.  끝.