거마가압장 기전시설 현장 점검 보고

등록번호	시설관리과-4931

결재	기전팀장	시설관리과장
	함태광	03/26 남정열

명에 의거 거마가압장 기전시설에 대해 현장 검검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다

2015. 3. 26

보고자 : 지방공업주사 함 태 광

일  시 : 2015. 3. 25(14:30~17:00)

장  소 : 거마가압장(송파구 마천동 36)

점검자

사업소장, 기전팀장, 강순길주무관, 김응태주무관, 박종희주무관

거마가압장 기전시설 설치 현황

현 황

- 펌    프 : 75HP×2대, 150HP×2대

- 수전설비 : 저압반 2면, 기동반 4면, 감시제어반 1면

- 급수지역 : 거여 1ㆍ2동, 마천1ㆍ2동

- 일공급량 : 13,745㎥

점검내용

거마가압장 제어반 및 펌프시설 현장 점검

거마가압장 CCTV등 감시장비 작동상태 점검

수전전압 전환 및 이중화 시설 작동상태 점검

[특고압(22,900V) → 저압(380V)]

소장님 지시사항

기전시설에 대해 지속적인 점검으로 가동에 만전을 기할 것

펌프의 효율적인 운전으로 전기사용량을 절감하여 『온실가스 배출권 거래제』 시행에 따른 목표량 달성에 만전을 기할 것

붙  임 : 현장활동의 날 추진결과 보고서 1부. 끝.