	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 통보(세-196호, 세-319호)

1. 관련 근거

가. 재난관리과-1654(2015.3.6.)호 “민원관련 소방용수시설 점검 및 조치 알림”

나. 현장대응단-1521(2015.3.4.)호 “2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 통보”

2. 위와 관련하여 상반기 일제수리조사 중 확인된 고장 소방용수시설이 있어 다음과 같이 통보 합니다.

종별(식별)	용수번호	주소	고장내용	사용여부	담당관리자
소화전(지상식)	세-196	종로구 새문안로 96 (종로구 신문로1가 135-2)	스핀들 불량	사용불	위.이형균

종별(식별)	용수번호	주소	고장내용	사용여부	담당관리자
소화전(지상식)	세-319	종로구 새문안로 27 (종로구 평동 149-1)	제수변 스핀들 불량 (제수변 스핀들 헛돔)	사용가	장.염규태

붙임  소방용수시설 고장 발생보고서(세-196) 1부.

소방용수시설 고장 발생보고서(세-319) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김지홍		진압1대장	이경호		지휘1팀장	이안재		현장대응단장	03/26 代이안재
협조자
시행	현장대응단-2108	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개