문서번호	급수운영과-5025
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		급수운영과장		북부수도사업소장
윤태현		김수영		03/26 문윤기
협 조	시설관리과장				代이문성
	★주무관				이문성
	주무관				김만재
	기전팀장				김충완
	지방시설사무관대우				이승완
	주무관				최용진

아파트 단지배관 GIS구축 및 누수복구 지원 서비스 계획

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

아파트 단지 배관 GIS구축 및 누수복구 지원 서비스계획

아파트 단지 내 매설된 상수도관을 지리정보 시스템에 체계적인 입력관리로 누수발생 시, 배관정보 등 서비스를 제공 시민급수불편을 최소화 하고자함.

Ⅰ		추진배경

□ 아파트 관리사무실에서 관리해 오던 아파트 단지 내 상수도 배관        현황을 서울시 지리정보시스템에 입력하여 체계적으로 관리

□ 단지 내 누수가 발생할 경우, 신속하게 복구 할 수 있도록 기술 및

업체 지원 서비스 등으로 시민 불편사항 최소화

	최근 아파트 내 단수 발생사례
- ’13. 09월 노원구 공릉동 삼익아파트 845세대 단수 발생(42시간) - ’14. 10월 노원구 중계동 중계그린아파트 3,481세대 단수 발생(12시간) - ’14. 11월 도봉구 거성학마을아파트 347세대 단수 발생(24시간)

Ⅱ		추진경과

□ 시장님 업무보고(2015.1.22)

□ 본부 지리정보과 추진계획 수립(2015.2.16)

□ 본부 지리정보과 보도자료 배포(2015.2.24)

□ 시장현안보고(2015.3.2)

□ 본부 4층 회의실 관계자 회의(2015.3.3)

Ⅲ		추진목적

□ 아파트 단지에 매설된 상수도관은 관리사무소에서 청사진      이나 캐드(CAD) 파일로 관리해왔으나 분실 또는 훼손       등으로 영구 보존이 어려워 단지 내에서 누수가 발생할       경우 단지내 내부배관 이력정보 확인이 어려워 복구에 장      시간 소요되고 급수불편이 초래되어,

□ 우리사업소 기존에 구축된 상수도 지리정보시스템에 아파      트 단지 내 상수도관 정보를 입력, 단지 내에서 누수 사      고시 신속한 복구지원을 위한 시스템 구축으로 시민 급수      불편을 최소화 하는데 있음

Ⅳ		추진방향

1. 아파트 단지 내 상수도 매설배관 GIS 구축 관리

2. 누수발생시 누수복구업체 지원 서비스 등

3. 공용배관이 비 내식성관일 경우 옥내 급수관 교체지원 컨설팅

□

선제적 대응으로 인한

시민편익 증대 및 상수도 신뢰성 향상

Ⅴ		추진계획

□ 흐름도(Process)

<GIS 아파트 단지 내 매설배관 구축 시스템>

아파트 단지내 매설배관 GIS구축		단지내 누수시 기술복구 및 업체지원 서비스		비내식성관 옥내배관 컨설팅 지원		누수복구 및 컨설팅 지원결과 통보
<지리정보과, 사업소>		<누수방지과, 사업소>		<급수설비과, 사업소>		<사업소>

□ 구축범위 : 주계량기~물탱크까지(단지내 배관만)

아파트 단지 내 상수도관 누수발생 개념도

□ 구축된 모습(예시)

기존 아파트(청사진 관리)		신규 아파트 (CAD파일 관리)		GIS 입력 화면

□ 추진절차 및 부서

❍ 추진절차

아파트 단지 DB 구축 자료 대상 선정 (431건)	⇒	아파트 관리사무소 협조 요청	⇒	자료수집 및 DB구축	⇒	본부 지리정보과프로그램 개발	⇒	프로그램 입력	⇒	프로그램 개발 완료
3월 급수운영과 지리정보		3월 책임 담당관지정		3.~8월 아파트 관리 사무소 소장 면담		4.~9월 (본부 지리정보과)		9.~11월 급수운영과 지리정보		12월

❍ 추진부서

- 계획 수립 및 통보 : 급수운영과 지리정보→시설관리과,현장민원과

- 자료수집· 협조요청 :  급수운영과(19명) 책임담당관

시설관리과(17명) 책임담당관
→ 아파트 관리사무소 소장 면담

- DB구축 : 급수운영과, 시설관리과 책임담당관이 가져온 도면(사진)               → 급수운영과 지리정보 GIS 프로그램에 입력

Ⅵ		세부 추진계획

□ 아파트 단지 DB 구축 대상

- 431건(시전체 : 3,575건)

구 분	계	2015년	비 고
아파트 단지	431	431	강북구: 53건 도봉구: 133건 노원구: 245건
프로그램 입력	431	431

※ 첨부 파일 참조(아파트별 책임담당관 현황)

- GIS구축 제외 대상

① 관리사무소 없는 공동주택, 다세대 주택 등

② 도면이 없는 경우
③ 도면 안 주는 경우
④ 아파트 관리사무실에서 도면을 분실했을 경우

※ 도면 미제출 및 비공개 경우 관리소장 등 확인서 징구 보고서에 첨부.

□ 아파트 단지 DB 구축 자료 수집

❍ 책임 담당관 지정

- 조사방법

① 상수도본부 아파트 단지내 매설 배관 “지리정보시스템” 입력 관리계획               안내문 지참 홍보 및 조사

② 아파트 단지내 상수도 매설배관 자료 수집․활용 동의서 징구

※첨부 파일 참조

③ 단지내 상수도 매설 배관 도면파일 받아서 파일(CAD,문서,jpg등) 확보

④ 조사서 및 동의서(미동의) → 급수운영과 지리정보 담당

⑤ 공용배관이 비내식성관일 경우 옥내배관 교체지원 컨설팅 안내 및 현장민           원과 통보

□ 기 간

❍ 자료 조사 : ’15. 3. ~8월

- 상수도 배관 : 도면(문서) → 사진, 도면(파일) → 파일(CAD)

❍ 자료 입력 :  : ’15. 9. ~11월

□ 누수발생시 복구 서비스 지원

❍ 비상연락망(관리사무소)에 누수담당자 및 긴급 복구업체 기재

- 누수발생으로 인한 관리사무소 요청시 기술지원 및 복구 업체 연결

❍ 단지내 누수 등 긴급사항 발생시 신속한 처리방법 제시

․단지내 배관자료 정보 및 누수관련 기술, 복구업체 서비스

❍ 단지 내 배관보수 및 교체 등 공사계획 수립 시 기술 제공

Ⅶ		행정사항

□ 본부 월보 보고

□ 본부 평가 대비 실적 관리(GIS담당자가 매월말 추진실적 관리)

첨부 : 1. 아파트별 책임담당관 지정 현황 1부.

2. 아파트 단지 내 상수도 매설배관 자료 수집․활용 동의서 1부.

3. 상수도본부 아파트 단지내 매설 배관 “지리정보시스템” 입력 관리 계       획 알림 공문서 1부. 끝.