문서번호	대기환경연구부-3800
결재일자	2015.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
서광석	조석주	어수미		03/27 정권
협 조

2015년도 버스중앙차로 측정 계획

2015. 03.

대 기 환 경 연 구 부

대기측정관리팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 버스중앙차로 측정 계획

쾌적하고 건강한 대중교통 이용환경 조성 및 대기환경 정책수립에 필요한 자료를 확보하고자 대기오염 이동측정차량을 활용하여 버스중앙차로 승강장 부근과 인도변에서 대기오염도를 측정하고 함.

Ⅰ		배 경

❍ 승강장과 인도변의 대기오염도를 비교 측정하여 자동차 배출가스의 오염기여도 및 중앙차로 운영에 따른 영향 등을 파악

❍ 대기개선을 위한 정책 수립에 필요한 자료 확보

❍ 측정지점의 교통 및 시민 불편을 최소화하기 위해 소형 이동측정차량 이용

II		버스중앙차로 추진 계획

❍ 측정기간 : 2015. 04월 ~ 12월 (상반기, 하반기)

❍ 측정방법 : 6개 노선별 2지점 (차도, 인도)

❍ 측정차량 : 소형이동차량 1 ~ 4호차

❍ 측정항목

- 입자상물질 : PM10, PM2.5

- 가스상물질 : NO, NO2, O3, CO

- 기상인자 : 온도, 습도, 풍향, 풍속, UV, 기압 등

❍ 측정지점 및 세부일정

구분	일정	전용차로	구 간	측정지점	차량
상반기	4/2 ～ 4/16	천호․하정로	아차산역～신답역～신설동 (7.6 ㎞)	아차산역	1, 3호차
	4/2 ～ 4/16	도봉․미아로	의정부시계～미아사거리～ 종로4가 (10.4 ㎞)	도봉구민회관	2, 4호차
	4/16 ～ 4/30	강남대로	영동1교～신사역 (7.6 ㎞)	양재대로	3호차
	4/16 ～ 4/30	통일․의주로	고양시계～박석고개～서소문사거리 (12.1 ㎞)	독립문공원	2, 4호차
	4/30 ～ 5/14	송파대로	성남시계～잠실대교 남단 (5.6 ㎞)	잠실역	1, 3호차
	4/30 ～ 5/14	시흥․대방로	안양시계～구로디지털역～ 대방역 (7.6 ㎞)	박미고개	2, 4호차
하반기	9/10 ～ 9/24	천호․하정로	아차산역～신답역～신설동 (7.6 ㎞)	아차산역	1, 3호차
	9/10 ～ 9/24	도봉․미아로	의정부시계～미아사거리～ 종로4가 (10.4 ㎞)	도봉구민회관	2, 4호차
	10/1 ～ 10/15	송파대로	성남시계～잠실대교 남단 (5.6 ㎞)	잠실역	1, 3호차
	10/1 ～ 10/15	통일․의주로	고양시계～박석고개～서소문사거리 (12.1 ㎞)	독립문공원	2, 4호차
	10/15 ～ 10/29	강남대로	영동1교～신사역 (7.6 ㎞)	양재대로	1호차
	10/15 ～ 10/29	시흥․대방로	안양시계～구로디지털역～ 대방역 (7.6 ㎞)	박미고개	2, 4호차

(※ 측정일정는 조정 가능함)

❍ 측정노선 축소(10개 → 6개) 배경

- 대기측정관리팀과 (구)도로변측정망관리팀의 합병으로 인력 감소

- 2008년부터 6년간 조사 진행에 따라 충분한 자료 확보됨

(박사 논문 1편, 연구원보 3편 등)

- 서울시 진입 노선의 중앙버스차로 집중관리 필요

- 이동측정차량 노후화로 유지관리비 증가

- 인도에 측정차량 설치로 시민통행 불편 야기 : 민원 증가

- 도로중앙에 측정차량 설치로 교통사고 유발가능성이 많음

이동차

<버스중앙차로 측정지점 위치도>

Ⅲ		운영실적 (2014년)

❍ 버스중앙차로 운영 실적

2014 년도	버스중앙차로
측정지점	10 개소
측정주기	각 지점별 1 ～ 2주간
차량배치	인도 1대, 도로중앙 1대
운영기간	3월～12월 (상반기, 하반기)

❍ 버스중앙차로 측정 결과

측정항목	도로중앙		인도		비고
	상반기	하반기	상반기	하반기
PM-10 (㎍/m3)	74	53	71	52
PM-2.5 (㎍/m3)	33	25	34	26
NO2 (ppm)	0.065	0.061	0.055	0.053
O3 (ppm)	0.014	0.010	0.018	0.010
CO (ppm)	0.7	0.8	0.6	0.7

Ⅳ		소요예산 및 문제점

❍ 소요예산 : 5,000천원(VAT 포함)

- 시설비 : 미활용 중앙차로 배전반 철거비

- 공공운영비 : 일반전력 전기사용료 등

❍ 문제점

- 측정지점 축소에 따른 버스중앙차로 기존 전기배전반 철거 필요

․ 인도와 도로중앙에 배전반이 있어 전기사고 위험성 상존

․ 정기적인 전기사용료 지불로 예산낭비

※ 중앙차로 배전반 현황

No	측정지점	계량기번호	주 소	처리현황
1	아차산역(인도)	01-4379-1564	광진구 능동 270-14	사용 중
2	아차산역(중앙)	01-4379-1680	광진구 중곡동 115-9	사용 중
3	위생병원	01-4379-1733	동대문구 휘경1동 262-8 (효자위너스 앞)	측정지점 제외
4	교보타워사거리	01-4379-5702	강남구 역삼1동 814-6 (스타프렉스 앞)	측정지점 제외
5	신용산역	01-4379-5766	용산구 한강로2가 191	측정지점 제외
6	신용산역(인도)	01-4379-5793	용산구 한강로2가 191	측정지점 제외
7	양재역	01-4379-5926	서초구 양재동 14-1	사용 중
8	박미고개	01-4379-5971	금천구 독산동 1077-1 (현대주차장 앞)	사용 중
9	아현초교(중앙)	01-1348-7132	마포구 아현동 602-1	측정지점 제외
10	아현초교(인도)	01-4378-7141	마포구 아현동 602-1	측정지점 제외
11	연세대 앞	01-4380-7735	서대문구 창천동 11	측정지점 제외
12	도봉구민회관	01-4378-9023	도봉구 쌍문동 694-1 (현대외과 앞)	사용 중
13	잠실역		(롯데백화점별관 앞)	사용 중
14	독립문공원	01-4910-0861	서대문구 영천동 82-1 (독립문역 1번 출구 앞)	사용 중