문서번호	안전지원과-27833
결재일자	2013.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★담당자	장비관리팀장	안전지원과장		소방재난본부장
김상곤	이재옥	이종순		12/19 권순경
협 조
	재난대응과장		이성묵
	조직경영팀장		김윤섭
	담당자		권기백
	담당자		유성철

효율적인 소방장비 관리운용을 위한
2014년도 소방장비 관리운용 기본계획

서울특별시소방재난본부

(안전지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	소방장비관리규칙	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

목 차

Ⅰ.		관련근거	2
Ⅱ.		추진방향	2
Ⅲ.		소방장비 현황	2
Ⅳ.		세부 추진계획	3
		1. 소방장비의 현황파악 및 불용품 처분계획	3
	2	2. 소방장비 및 부품의 재고관리	5
		3. 소방장비 소요조사 및 확보계획	6
		4. 예방 ․ 정밀점검 계획	8
		5. 소방장비 관리상태 확인점검 계획	12
		6. 자체교육 및 훈련계획	13
		7. 기타 소방장비 유지관리	17
Ⅴ.		행정사항	19

2014년도 소방장비 관리운용 기본계획

소방관서에서 보유 ․ 운영 중인 소방장비를 효율적으로 관리하여 각종 재난현장 대응에 만전을 기하기 위한 소방장비 관리운용 기본계획임

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 소방장비관리규칙 제7조(소방장비관리운용계획의 수립)

시 ․ 도지사는 다음 해의 소방장비관리운용계획을 수립, 소방방재청장에게 제출

Ⅱ		추 진 방 향

❍ 소방장비의 효율적인 관리운용을 위한 기반 조성

❍ 적정 소방장비 유지 및 소방장비의 현대화 추진

❍ 철저한 예방점검으로 소방장비 가동률 100% 유지

❍ 소방장비 교육훈련 강화로 능력배양 및 안전사고 예방

Ⅲ		소방장비 현황

❍ 소방차량 (소방헬기 3, 소방선박 7 제외)

《 2014. 1. 1 기준 》

구분	내용 연수	7년	8년										10년									12년
	차종	구급차	이륜차	미분무가스차	순찰차	구조공작차	구조버스	지휘차	화재조사	화생방차	인명구조견차	기타	재난지원차	트레일러	펌프차	물탱크차	생화학구조차	유조차	제독화학차	화학차	조연차	조배연차	발전차	견인차	굴삭기	고가차	굴절차	무인파괴차	방수탑차
보유	939	142	170	4	25	24	26	24	1	4	1	178	3	8	119	95	1	1	2	22	7	20	2	5	2	25	26	1	1
노후	122	-	25	-	3	5	12	9	-	-	-	17	3	-	3	24	-	1	-	2	-	-	-	2	2	11	2	-	1
노후율 (%)	13	0	14.7	0	12	20.8	46.2	37.5	0	0	0	9.6	100	0	2.5	25.3	0	100	0	9.1	0	0	0	40	100	44	7.7	0	100

❍ 개인보호장비

《2014. 1. 1 기준》

품 목	내용연수	보유기준	기준수	보 유 수
				소계	내 용 연 수
					미경과	경과
계			79,213	63,922	46,136	17,786
공기호흡기 세 트	10	1인당 1세트	6,505	4,907	4,907	-
예비용기	10	1인당 1개	6,505	6,735	1,420	5,315
예비면체	3	1인당 2개	13,010	9,332	6,167	3,165
방화복 (특수방화복 포함)	3	내근1, 외근2	11,672	11,534	6,401	5,133
헬 멧	5	1인당 1개	6,505	6,502	2,329	4,173
안전화	소모품	내근1, 외근2	11,672	9,728	9,728
방화두건	소모품	내근1, 외근2	11,672	6,095	6,095
안전장갑	소모품	내근1, 외근2	11,672	9,089	9,089

Ⅳ		세부 추진계획

1		소방장비 현황파악 및 불용품 처분계획

□ 소방장비 현황파악

❍ 기    간 : 2014. 1. 1. ~ 2014. 12. 31.《필요 시 추가 실시》

❍ 대    상 : 소방차량, 개인보호장비 및 기초화재진압장비 등

❍ 내     용

- 장부상 재고와 현 물품을 대조․확인하여 수량, 상태, 위치 등 파악

- 소방장비관리시스템(물품관리시스템) 재정비로 효율적인 장비관리

❍ 조 사 자 : 소방관서(부서)별 업무담당자

□ 불용품 처분계획

❍ 대    상 : 소방차량, 개인보호장비 및 기초화재진압장비 등

❍ 소방차량

- 내용연수 경과차량

《 2014. 1. 1 기준 》

구 분		계	펌프차	물탱크차	고가차	굴절차	구조버스	구조공작차	구급차	기타차
계		126 (운행거리초과 4 )	3	24	11	2	12	5	4 (운행거리초과)	65
	교 체	14 (운행거리초과 4 )	1	2	3	1	1	2	4 (운행거리초과)	-
	연 장	112	2	22	8	1	11	3	-	65

□ 연장사용 또는 불용결정은 『소방자동차 불용 심의회』 개최 시 결정(별도계획 수립)

- 심의회 결과 및 예산(안) 변동에 따라 교체대상 차량 변경 가능

- 처분 시 소방관련 표시(차량외부 부착 문자, 로고 등) 반드시 제거

- 구급차량은 매각이후 민간 구급차로 재사용될 경우 국민의 생명과 재산에 위해를 끼칠 수 있으므로 반드시 폐차 처분(매각 금지)

- 불용 소방차량 매각 시 일괄 매각처분 금지

(개별매각 처분을 통한 입찰자의 선택 폭 확대 및 세외수입 증대효과)

❍ 개인보호장비 및 기초화재진압장비 등

- 대 상 : 공기호흡기(세트, 예비용기, 면체 포함), 헬멧, (특수)방화복, 안전화, 기타 기초화재진압장비 등

- 각 소방관서 실정에 맞게 계획수립 후 불용처리

❍ 불용 처분절차 및 일정

- 절 차 : 불용결정 ⇒ 불용품 소요조회 ⇒ 불용품 처분 ⇒ 물품시스템 적용

- 일 정 : 관서별 자체계획 수립 후 불용처리

- 불용처분 결과통보

․소방차량 : 불용결정 및 처분(관리전환, 매각, 폐기 등) 즉시 장비관리팀 통보

․개인보호장비 : 불용결정 및 처분 즉시 장비관리팀 통보

2		소방장비 및 부품의 재고관리

□ 재고조사

❍ 조사시기 : 재물조사 시 병행 실시

❍ 대    상 : 물품관리시스템에 등재된 모든 소방장비 및 부품

❍ 방    법 : 현장실사를 통해 수량, 규격, 가격, 종류, 생산연도, 제조사, 제품번호 등 필요한 모든 사항을 조사

- 물품관리시스템상 보유수량과 실제 보유수량이 일치토록 관리 철저

- 불용결정 장비는 불용처분 후 물품관리시스템 정리 철저

- 신규 배정장비는 배정 즉시 물품관리시스템에 등재(적용처리)

❍ 조사결과 처리방법

- 착오기재 정리 : 기록착오, 누락, 식별불능 등 ⇒ 착오부분 정정

- 수량 과부족 처리

․초과품 : 물품관리시스템상 수량보다 현품이 많을 경우 등재누락 여부 재확인하여 착오사항이 있으면 정정하거나 재물조정에 의해 정리

․부족품 : 부족사유를 규명하여 손망실 처리 또는 재물조정에 의해 정리

- 상태조사 결과처리

․불용대상 사용 가능품

※ 잉여품 : 불용결정하여 관리전환하거나 처분(매각, 무상양여)

잉여품 : 구식물품이 되거나 업무가 종료되어 장래 사용할 필요가 없는 물품

※ 과장품 : 신규 취득을 통제하고 관리전환 또는 처분

과장품 : 통상적인 사용량에 비해 필요이상의 물품을 보유하고 있는 물품

․폐품 : 상태를 재조사하여 불용결정 절차를 취하고 처분

- 소방장비관리부서장 또는 분임물품출납공무원은 장비를 망실․훼손한 때에는 즉시 그 사유를 기재한 경위서를 작성 물품출납공무원에게 보고

❍ 재물조사계획은 본부 소방행정과(경리팀)에서 별도 계획 수립 및 각 기관(부서)별 관련 분야 장비에 대한 실태확인 실시

3		소방장비 소요조사 및 확보계획

□ 소방장비 소요조사

❍ 조사시기 : 2014. 4. 30. 까지

❍ 대    상

- 노후 소방차량

․2015년도 교체대상 선정(3 ~ 4월 중)

․교체기준 : 내구연수 경과, 잦은 고장 등 경제적 수리한계 초과차량 등

경제적 수리한계 초과 : 정부물품정비관리규정에 의거 정비를 요하는 어떤 물품을 새로 구입하여 사용하는 것보다 수리하여 사용하는 것이 이익이 되는 한계선을 말하여 산출 공식은

(70×취득가격÷100) - {(사용연수×취득가격) ÷ (2×내용연수)}임

- 개인보호장비 및 기초화재진압장비 등

․소방장비관리규칙에 의거 보유기준 산정에 따라 부족수량 파악

❍ 조 사 자 : 본부(장비관리팀) / 소방서(차량 ․ 진압장비담당자)

❍ 내    용 : 소방력 배치 기준 및 소방장비 보유기준 대비 부족현황 등 소요조사

❍ 확보계획 : 소방장비 수요조사 결과, 부족분에 대해서는 다음연도 예산편성 시 반영

□ 2014년도 소방차량 구매 계획 (별도계획 수립)

❍ 추진기간 : 2014. 1. 1. ~ 2014. 12. 31.

❍ 확보예산 : 45억 3천 9백만 원

❍ 구매대수 : 17대 (대폐차 14, 증차 3)

- 대폐차 : 고가차 3, 굴절차 1, 공작차 2, 구조버스 1, 펌프차 1, 물탱크차 2, 구급차 4

- 증  차 : 소방장비교육용차 1, 산악구조차 2

□ 2014년도 개인보호장비 등 구매계획 (별도계획 수립)

❍ 추진기간 : 2014. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 확보예산 : 18억 1천 7백만 원

❍ 구매내역

《단위 : 백만원》.

구 분	계	개 인 보 호 장 비								보조 장비	기 타
		공기호흡기			헬멧	방화복	안전화	장갑	방화 두건	공 기 충전기	기초화재 진압장비 등
		세트	예비용기	예비면체
수 량	1,604	157	277	240	157	297	157	157	157	5	-
금 액	1,817	424	194	72	42	181	19	16	5	121	743
보유율	82.6	77.8	108	73.6	102.4	101.4	84.7	79.2	53.6

□ 소방차량 노후율 개선 5개년 추진계획

❍ 추진기간 : 2014. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

❍ 추진목표 : 25.3% ⇒ 6.4%(노후율 18.9% □)

주요 선진국 소방차 평균 노후율 : 6.4%   ※ 미국 3.25%, 일본 6.9%, 영국 7.5% 등

❍ 교체대수 : 591대

❍ 소요예산 : 674억 원

❍ 연도별 추진계획

《 연도별 12. 31. 기준 / 단위 : 억원 》

연도별 구 분	계	2014	2015	2016	2017	2017
보유대수	942	942	942	942	942	942
노후대수	-	239	193	149	104	60
교체대수	591	14	104	144	181	148
소요예산	674	38	176	141	161	158
노후율	25.3% ⇒ 6.4%	25.3%	20.5%	15.8%	11.0%	6.40%

※ 2014년 3대 증차예정 (장비교육용차 1대, 산악구조차 2대 / 939대 ⇒ 942대)

4		소방장비 예방 ․ 정밀점검 계획

□ 소방차량 예방점검

❍ 관련근거 : 소방장비관리규칙 제17조(소방장비의 점검방법 등)

❍ 대     상 : 939대 (소방차량 624, 일반차량 137, 이륜차 170, 트레일러 8)

❍ 점검방법

- 점검부와 점검·정비매뉴얼에 따라 실시(소방차량 예방점검 시행지침 참고)

- 일일 ․ 주간 ․ 특별점검 구분실시(중복 시에는 상위 점검으로 갈음)

- 점검 ․ 정비 일지에 의한 항목 등 점검

❍ 점검시기

- 일일점검 : 1일 1회 이상

- 주간점검 : 매주 목요일 시행 ※ 일일점검 항목과 중복 시 주간점검 항목으로 점검

- 특별점검 : 특별한 점검사유가 발생한 경우

❍ 추진주체 및 일상점검 확인(일일․주간․특별점검)

- 차량 특성에 따른 장비관리자 지정

- 장비점검자는 관리자가 해당일 근무자 중 지정

구 분	시 기	점검자	확인자	감독자
일일점검	․ 일 1회 이상 ․ 자체 일과표에서 정하는 시간	차량운용자	부센터장 (부대장)	센터장 (구조대장)
주간점검	․ 주 1회 이상(서별 자체계획)	차량운용자	센터장 (구조대장)	장비회계팀장
마지막 주 주간점검	․ 월 1회 (서별 자체계획)	차량운용자	센터장 (구조대장)	소방행정과장

일일․주간점검

본부 차량정비팀

자체수리

자체 이동정비반

전문정비업체

전문정비수준

경증고장

중증고장

일상정비수준

이력관리

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항 : 자체 이동점검반 시정조치(소모성 부품교체 및 교정 등)

- 중요한 사항 : 수리비 1백만 원 이상(또는 중요정비사항) 본부 보고 ⇒ 본부 장비관리팀 확인 ⇒ 정비업체 입고 수리

❍ 기록관리

- 장비운용과 관련 제반서류를 소방장비관리규칙 서식에 의거 기록 유지하고 점검 및 확인자 서명 날인

□ 소방차량 위탁 정밀점검

❍ 대  상 : 112대 (고가차․굴절차․화학차․펌프차) ※ 취득 후 5년 경과차량

❍ 예  산 : 103,470천원

❍ 방  법 : 한국소방산업기술원 점검의뢰

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	112	0	17	9	17	8	17	7	16	7	14	0	0
고가차	17			5		4		4		4
굴절차	7		2		2		2		1
화학차	14			4		4		3		3
펌프차	74		15		15		15		15		14

□ 소방차량 자체 정비․점검

❍ 본부 소방차량정비팀 운영

- 인    원 : 3명(차량정비 특채자, 자격증 소지자 및 전문능력 보유자)

- 운    영 : 상설운영

- 주요임무

․정기 순회 점검 ․ 정비

․재난현장 긴급출동 안전조치 및 기술지원

․점검 ․ 정비 능력향상 교육 : 자체 이동정비반, 차량운용자 등 교육

․정비업체 정비의뢰 전 확인점검 : 주요결함 확인 및 기술상담 등

❍ 소방서별 자체 이동점검반 운영

- 점검반 구성 : 교대근무조별 1개조 이상(서별 실정에 맞게 운영)

- 주요임무

․매주 또는 월별로 119안전센터 순회정비 및 교육

․고장발생 시 현장 출동하여 응급조치 등

❍ 정비의뢰 전 확인점검 강화

- 1차 점검 ․ 정비 : 자체 이동점검반에서 확인점검 실시

․단순고장으로 인한 소모성 부품교체 및 교정 등은 자체정비

․중요부 점검 ․ 정비는 본부 장비관리팀에 기술 검토 의뢰

- 2차 점검 ․ 정비 : 본부 장비관리팀에 확인요청 점검

․중요부 경미한 사항은 차량정비팀에서 정비

․중요부 중요한 사항은 전문정비업체에 정비 의뢰

□ 호흡보호장비 관리

❍ 공기호흡기 용기 안전검사(고압가스안전관리법 제17조)

- 검사기간 : 2014. 3. 1. ~ 7. 31.

- 검사대상 : 175개

- 검사주기

․신규검사 후 경과연수가 10년 이하인 것 : 5년 마다

․신규검사 후 경과연수가 10년 초과한 것 : 3년 마다

- 검사내용 : 부식여부, 내압성능, 단열성능 및 용기의 안전 확보사항 등

※ 내압검사 후 용기 세척 및 건조, 오링(패킹) 교체

- 용기 안전검사 5개년 계획

연도별	계	2014	2015	2016	2017	2018
검사수량(개)	12,723	175	5337	3305	497	3409
금 액(천 원)	381,690	5,250	160,110	99,150	14,910	102,270

❍ 공기호흡기용기 위생검사 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 제8조)

- 검사계획

․검사기간 : 2014. 1. 1. ~ 12. 31.

․검사장소 : 2개소(강동 ․ 동작소방서 호흡보호장비정비실)

- 검사대상 : 10,087개(구매 후 1년 경과용기)

- 검사내용

․공기호흡기 용기 외부 육안검사

․용기 세척 및 건조(1회 4개, 30분 소요)

․용기 내시경 검사(이상 발견 시 녹화)

․호흡보호장비 정비 시 용기, 면체 불량사항 등 현황 관리

․공기호흡기 용기에 충전일자 등 바코드 표지 부착

❍ 공기충전기 공기 질 성분분석

- 횟    수 : 연 2회(상․하반기)

- 방    법

․상반기 : 한국소방산업기술원(KFI) 의뢰 정밀검사

․하반기 : 공기성분분석기 이용 소방서별 자체 검사반 편성 실시

- 호흡용 공기품질 기준 : 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시 제4조

항 목	품 질 기 준	비 고
산소	20 ~ 22% 이내
이산화탄소	1,000ppm 이하
일산화탄소	10ppm 이하
수 분	25mg/㎥ 이내
오일 미스트	5mg/㎥ 이내	단, 측정값이 표시되지 않는 방식의 분석기를 사용하는 경우에는 색상의 변화가 없을 것
총 탄화수소	25ppm이하
총 휘발성유기화합물	500㎍/㎥이하
` 호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며 냄새가 인지되지 않아야 한다.

5		소방장비 관리상태 확인점검 계획

□ 본부 주관 (별도계획 수립)

❍ 횟   수 : 연 1회

❍ 기   간 : 2014. 10. 1. ~ 10. 31.

❍ 대   상 : 소방재난본부 산하 전 소방관서

❍ 점검반 구성 : 7개 분야 16명(차량․진압․구조․구급․통신․감식․점검)

❍ 중점 확인사항

- 소방장비의 가동상태 및 보유장비 조작요령 숙지상태

- 소방장비 및 부품의 관리계획의 수립 및 이행 실태

- 소방장비의 효율적인 관리상태

- 소방장비의 관리운용 기록 ․ 유지 상태

- 장비담당자의 교육훈련 상태 및 그 밖에 장비관리․운용에 관한 사항

❍ 우수관서 및 유공자 인센티브(표창 및 시상금) 부여

- 훈     격 : 서울특별시장

- 우수기관 표창 및 포상금 지급(최우수 1, 우수 2, 장려 3)

- 유 공 직 원 : 32명(추후 변동될 수 있음)

□ 소방서 주관

❍ 횟   수 : 연 2회(상․하반기) 이상

❍ 대   상 : 소방서, 119안전센터, 구조대, 구급대 보유 전 소방장비

❍ 중점확인사항

- 소방장비의 효율적인 관리상태 및 예방점검 이행실태

- 소방장비 관리운용상의 기록 ․ 유지 상태

- 보유 장비 운용자의 조작요령 숙지상태

- 관리운용상 비효율적 낭비요소 파악 및 관리상 개선사항 파악 등

6		자체교육 및 훈련계획

□ 운전요원 양성 교육 (소방학교 교육계획에 의거 별도실시)

❍ 횟    수 : 연 6회

❍ 인    원 : 138명(23명 × 6회)

❍ 기    간 : 4주(사이버교육 2주, 소방학교 집합교육 2주)

❍ 교육대상

- 소방분야 채용자중 신임교육과정을 이수한 자(단, 1종 대형면허 소지자)

- 1종대형 운전면허 취득한 소방장 이하 직원 중 운전근무 희망자

❍ 교육계획 수립

- 사이버 및 소집교육 : 서울소방학교장

- 운전 기능교육 : 각 소방서장

❍ 운전 기능교육 내용

- 교       관 : 소방서장 책임 하에 지정 실시

- 안전책임자 : 장비회계팀장, 직할119안전센터장, 차량관리주임 등 소방서 실정에 맞게 자체지정 운영

- 도로적응 주행연습 요령

․도로결빙, 안개 등 운행여건 악화 시 연습금지

․안전책임자 지정 및 선탑자 동승

․선두에서 순찰차 등을 이용 주행차로 확보

․선두 운행차량과 10m 이상 안전거리 유지

․운행 시 급출발, 급정차를 지양하고 교통신호봉 등을 이용 유도

․소방서 상황실과 항시 연락이 가능하도록 무전기 개방 등 연락방법 강구

․소방자동차 도로적응 주행연습 내용

(소방통로 확보 및 방화순찰 / 소화전 점검 및 지리조사 등)

□ 안전사고 예방 운전원 소집교육

❍ 횟  수 : 월 1회 이상(1회 1시간 이상)

❍ 대  상 : 운전원 전원(이륜차 포함)

❍ 강  사 : 소방관서별 자체실정에 맞게 운영(외래강사 포함)

❍ 방  법

- 교안 작성하여 실시하되 가급적 시청각(동영상 포함) 교육으로 추진

- 교통안전관리공단 등 관련 유관기관 자료 최대 활용

- 근무시간 중 실시하여 비번일 보장

❍ 중점교육내용

- 교통사고 방지, 방어운전 및 안전운행 요령

- 교통사고 발생 시 응급조치 및 민 ․ 형사법 대응 요령

- 소방차 점검 ․ 정비 요령 및 장비의 관리 ․ 운용 요령 등

□ 안전의식 함양 운전원 위탁체험교육 (별도계획 수립)

❍ 기    간 : 2014. 6월 중

❍ 대    상 : 운전원(교육인원 선정은 별도계획 수립)

❍ 교육기관 : 교통안전공단 안전운전체험연구교육센터(경북 상주 소재)

❍ 교육내용

- 기초 및 자유훈련 코스 : 안전띠 효과체험, 슬라롬(지그재그 운전), 사각지대,  교통사고 잠재요인점검, 운전자세 및 핸들조작

- 직선제동 코스 : ABS장치의 특성, 제동 한계 및 정지거리 체험

- 곡선제동 코스 : 곡선부 주행요령, 언더 및 오버스티어, 카운트스티어(역핸들 조작), 자동차의 특성 및 한계체험

- 위험회피 코스 : 운전자의 한계체험 예측, 위험발견 및 회피 방법

□ 소방장비 조작기술 교육훈련 강화

❍ 목   표 : 특수장비 조작요령 숙달, 유사시 응급처치 및 안전사고 예방

❍ 기   간 : 연중 계속

❍ 횟   수 : 1일 1시간 이상(이론 및 실습 병행)

❍ 대   상

- 차량별 담당자 및 예비요원 : 고가 ․ 굴절사다리차, 방수탑차, 굴절파괴차, 화학차, 구조공작차, 펌프차, 조연(조명+배연)차 등 모든 특장소방차량

- 진압대원 및 구조대원 : 동력소방펌프, 동력절단기, 엔진톱, 유압장비세트,  로프총 등

❍ 교육훈련 중점내용

- 특수장비 제원, 성능 및 사용법 숙지

- 장비에 대한 이론 발표(Presentation)

- 장비 점검 ․ 정비 요령 및 조작기술 습득 숙달

- 보고, 듣고, 느끼는 3박자 교육훈련

□ 제7회 특장차 조작기술 경연평가 실시 (별도계획 수립)

❍ 기    간

- 훈련기간 : 2014. 1월 ~ 4월《4개월간》

- 평가기간 : 2014. 5. 1.(목) ~ 5. 30.(금)《1개월간》

❍ 장    소 : 각 소방관서 후정 등

❍ 평가종목 : 7종목 〔필수평가 3종, 선택평가 4종 (2종 선택)〕

구 분	차 종	비 고
필수평가 (3종)	고가차, 굴절차, 일반펌프차	전 차량 평가대상
선택평가 (4종)	화학차, 조(배)연차, 다목적펌프차	소방서별 보유 차량 중 평가차종(2종) 무작위 추첨

□ 소방차운용사 자격인증 실시 (별도계획 수립)

❍ 평가대상

- 필 수 : 1종 대형면허를 소지한 소방위 이하의 외근 소방공무원으로 운전․소방분야 채용자 및 그 밖의 채용자 중 운전보직자

- 선 택 : 1종 대형면허를 소지한 소방위 이하의 소방공무원으로 필수대상 이외의 자격인증 취득 희망자

❍「소방차운용사」자격인증 등급

	소방차운용사 (Fire-Engine Operator)
특장소방차의 조작운용에 필요한 전문지식과 기술을 보유한 대원으로 그 자격인증 평가시험을 합격한 자

등 급		응시자격 및 대상차량
소방차운용사 - 전 문 -		1급 취득 후 소방차 운용경력 2년 이상 ( 굴절사다리차, 고가사다리차 )
소방차운용사 - 1 급 -		2급 취득 후 소방차 운용경력 2년 이상 (다목적펌프차, 화학차, 조(배)연차, 조명차, 구조공작차)
소방차운용사 - 2 급 -		운전 ․ 소방분야 채용자 (필수) 및 희망자 (일반펌프차, 물탱크차)

※ 시행 2년차(2013 ～ 2014년)까지는 운전근무 경력 제한없이 모든 등급 응시가능

※ 다기능무인파괴차, 무인방수탑차, 미분무가스소방차, 내폭화학차는 소방서별 자체실정에 맞게 조작요원 양성

❍「소방차운용사」자격인증 절차

평가구분	필기평가	실기평가
		2 급		1 급	전 문
		주행평가	조작평가	조작평가	주행평가	조작평가
평가대상	필수대상 및 희망자	필기평가 합격자	주행평가 합격자	2급 자격 취득자	1급 자격 취득자	주행평가 합격자

- 필기평가는 자격등급 구분없이 일괄평가

- 필기평가 합격자에 한하여 실기평가(주행평가 및 조작평가) 응시가능

- 실기평가는 2급부터 등급별 응시, 하위등급 합격자에 한해 상위등급 응시가능

7		기타 소방장비 유지관리

□ 현장중심의 실용적 소방장비 개발 확대 (별도계획 수립 시행)

❍ 근    거 : 소방장비관리규칙 제8조(소방장비개발대회 개최)

❍ 추진계획

- 기관별 자체 소방장비개발 추진(4~6월 중)

- 본부 주관 소방장비개발 심사(7월 중)

- 각 기관별 자체 심사 후 5건 제출

- 심사방법 : 심사위원회 편성 운영

- 소방장비개발 참여자에 대한 실비 지원

- 소방방재청 주관 중앙소방장비개발대회 출품(10월 중)

❍ 우수 소방장비 개발자 인센티브

- 서울시 : 심사결과 우수장비 개발자 시상 및 중앙소방장비개발대회 출품

․훈    격 : 서울특별시장

․대    상 : 우수 개발장비 3건

- 중앙소방장비개발대회 입상자

․특별승급(3) : 안전행정부장관상(최우수 1), 소방방재청장상(우수 2)

․장    려(3) : 소방방재청장상(장려 3)

☞ 최근 3년간 소방장비 개발실적

년도 구분	2011	2012	2013
서류심사 (실물심사)	132건(17)	119건(21)	116건(21)
중앙소방장비 개발대회추천	․ 수격방지 밸브 ․ 차량 고임목 자동설치장치 ․ 수중용 에어 구명환	․ 다기능인명구조장치	․ 출동대원 현장 투입 현황판

□ 소화약제 사용 및 수급관리

❍ 소화약제 사용 및 관리

- 화재 종류별 적응성을 판단하여 소화약제 사용

- 분말소화약제 고형화 방지(약제탱크 습기방지, 분말약제 저어주기 등)

- 포 소화약제 혼합 사용금지(수성막포, 합성계면활성제포 등)

- 부패 및 침전에 따른 소화성능 저하약제 방치 지양

※ 보관기간 3년 이상 약제는 가급적 훈련용으로 활용

❍ 수급관리

- 소화약제 탱크 용량의 2배 이상 예비량 상시 확보

- 용기 외부에 구입 시기, 약제종류 등 표기

- 수급현황 소모일지에 기록유지

□ 소방차량 겨울철 소방안전대책

❍ 기    간 : 2014. 11. 1. ~ 2015. 2. 28.

- 준비기간 : 2014. 10. 1. ~ 10. 31.

❍ 준비사항(소방장비 확인점검과 병행실시)

- 동파방지 조치

(차량 냉각수, 펌프에 부동액 주입 및 보온, 차고 온풍기 사전정비 등)

- 안전장구 확보 : 체인, 모래주머니, 삽, 염화칼슘, 고임목 등

- 겨울철 도로결빙 등 운행여건 악화에 따른 안전사고 예방교육

- 겨울철 배터리 성능저하에 따른 차량 시동점검 등 실시

❍ 해당기간 중 겨울철 소방차량 유지관리 실태 불시점검 실시

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 재난대응과장은 구조․ 구급장비에 대해 관리운용계획 별도 수립시행

❍ 각 기관(부서)장은 본 계획에 의거 자체실정에 맞게 세부 운용계획 수립 시행

❍ 조직경영팀장은 예산편성 시에 “노후 소방차량 교체” 및  “공기호흡기 용기 정기검사 5개년 계획“을 적극 반영

❍ 어려운 경제난 극복을 위하여 예산 절감으로 경제살리기에 적극 동참

- 업무용 차량은 다수인 공동출장 때 사용하고 정차대기 시 엔진 공회전 금지

※ 「서울시 자동차 공회전 제한에 관한 조례 (2012.9.28 개정)」 (10분 초과 시 과태료 5만원)

- 소방차량 정비는 소방서 자체이동정비반을 최대한 활용하여 점검․정비

- 점검 전 2시간 이내 운행한 차량의 경우에는 시동점검을 생략