문서번호	시설관리과-6243
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		송근호	03/30 정경효
협 조

증압펌프장 시설물 안전 및 청결상태 특별점검

2015. 3

강남수도사업소

증압펌프장 시설물 안전 및 청결상태 특별점검

상수도 주요 시설물인 증압펌프장의 시설물 안전상태와 청결유지상태를 특별 점검하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

□ ‘15년 해빙기대비 상수도시설물 안전점검 계획[시설관리과-2972(‘15. 2. 13)호]

□ 해빙기 시설물 안전점검 순찰계획[소장회의 2층회의실(‘15. 3. 4)]

□ 상수도시설물 안전점검 순찰강화방침[시설관리과-4620(‘15. 3. 10)호]

※ 사업소장 현미경(현장을 미리살피고 경청) 현장활동 시 특별지시

→ ‘15. 3. 27(금) 수서증압펌프장 지적사항으로 동일한 21개 증압장에 대한 특별점검

□ 점검계획 및 방법

□ 증압펌프장 현황

계	강남구 지역(16개소)	서초구 지역(5개소)	비 고
21	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치	국민단지,방일초등,서초,송동마을, 형촌

□ 점검일정

- 점검 일시 : ‘15. 3. 30 ～ 4. 1(3일간)

- 점 검 자 : 점검반장 시설관리과장 외 5명

- 점검장비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 주요 점검항목

- 증압장펌프장 구조물 안전상태, 배관 모타펌프 등 유지관리상태

- 증압장펌프장 침수 상태, 집수정 펌프상태, 내부 청결상태

- 증압장펌프장 구조물 방수상태 외부에서 지표수 심층수 유입상태

- 펌프실 유입부 맨홀침하 맨홀뚜껑파손 여부, 도로지반 침하여부 등

□ 일정별 세부점검 일정                       (‘15. 3. 30～4. 1)

일 정	점 검 자	증압장 점검대상	비 고
3.30(월)	반장 : 시설관리과장	구룡마을, 궁마을, 쟁골마을, 자곡마을, 방죽마을, 세곡, 송동마을 (7개소)
	손병대,윤복철,임경범,민용수
3.31(화)	반장 : 시설관리과장	국민단지, 방일초등, 서초, 도곡, 역삼3, 논현3, 삼성 (7개소)
	손병대,윤복철,임경범,민용수
4. 1(수)	반장 : 시설관리과장	논현1, 논현2, 역삼1, 역삼2, 대치, 형촌, 도곡2 (7개소)
	손병대,윤복철,임경범,민용수

□ 점검결과 조치

□ 경미한 사항은 시설물 보수공사 업체에 작업지시 즉시 보수조치

- 강남구지역 : 급수운영과 시설물연간단가업체 작업지시

- 서초구지역 : 시설관리과 시설물연간단가업체 작업지시

※ 기전분야의 펌프 및 배관결함 등은 기전팀 유지관리업체에시 조치

□ 보수에 장기간 소요되는 경우 응급조치하고 별도관리 보수완료시 까지 주기적으로 점검시행

□ 점검결과보고 ‘15. 4. 2(목)한 → 사업소장

따로붙임 : 증압펌프장 시설물 안전점검표 1부. 끝.