2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	정화조 공기공급장치 설치 지원사업 추진 철저

1. 하수악취 저감을 위한 2015년 정화조 공기공급장치 설치 지원사업과 관련입니다.

2. 위 사업의 성과분석을 위하여는 정화조 공기공급장치의 설치 전 후의 악취 측정이 필요하며, 이를 위해서는 맨홀 등 적정한 위치를 선정하여 시행하여야 하므로

3. 각 자치구(하수관로 유지관리부서)에서는 아래와 같은 사항에 유의하여 동 지원사업의 하수악취 측정에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 측정시기 : 공기공급장치 설치 전 후 각1회

나. 사용장비 : 황화수소 측정기

다. 측정방법

1)설치 전 : 정화조 배출수를 펌핑토록 한 다음 오수가 배출되는                             가장 가까운 하수맨홀 등에서 황화수소 최고치 측정

2)설치 후 : 최소 3일 이상 공기공급장치를 적정 가동한 이후 설치 전과                            동일한 방법으로 측정

라. 기    타 : 정화조 관리 업무담당과 합동 조사, 악취 측정표는 사업                             완료 후 일괄 제출

붙임 :  1. 사업비 배정 내역(참조)  1매.

2. 악취 측정표 1매.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중구청장(안전치수과장),광진구청장(안전치수방재과장),강북구청장(안전치수과장),서대문구청장(안전치수과장),영등포구청장(안전치수과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장)
주무관	신귀식		하수정비팀장	심형보		물재생계획과장	04/01 최진석
협조자
시행	물재생계획과-4327	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개