문서번호	교통운영과-6368
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	중앙차로팀장	교통운영과장
이민호	김종호	04/02 강진동

현충로 버스전용차로 현황조사 보고

2015. 3

도시교통본부

(교통운영과)

현충로 버스전용차로 현황조사 보고

현충로 국립현충원 앞 가로변 버스전용차로와 관련하여 시민 불편민원이 지속적으로 발생되고 있어 현황조사 후 보고 드림

Ⅰ		현황 및 문제점

□ 민원내용

○ 접수현황 : 국민신문고 등 동일민원인 6회

○ 민원위치 : 현충로(국립현충원교차로~노량진방면)

○ 민원내용 : 가로변 버스전용차로 점선길이와 단속 CCTV 개선 요청

□ 문제점

○ 현황

- 현충로(국립현충원교차로~노량진방면)는 노들길(여의도방면) 또는 노량진방면으로 진입하는 차량들이 밀집되는 교통요충지로 교통량이 많은 구간임

- 현충로 가로변 버스전용차로 대부분 점선으로 설치되어 있으나, 상기 구간은 실선과 단속CCTV가 설치되어 있음

○ 문제점

- 현충로 교통 정체시 국립현충원교차로 노량진(노들길)방면 우회전 접속부에서 버스전용차로 진출차량과 직진차량 엇갈림으로 인해 교통 혼잡

· 동작경찰서 버스전용차로 해제 요청(‘12.10, ’14.10)

· 동작경찰서 단속CCTV 철거 요청(‘14.3, ’14.11)

- 우회전 진출차량을 위한 점선 설치기준이 우리시 가로변 버스전용차로 노면표시 정비지침과 경찰청 교통노면표시 설치·관리메뉴얼이 다름

· 우리시 : 교차로 우회전 버스전용차로 진출구간 점선길이 30m

· 경찰청 : 우회전 후 버스전용차로 진출구간 점선길이 최소 도심지역

77m, 외곽지역 87m 이상

Ⅱ		검토결과

○ 상기 구간은 교통량이 많고 교차로 우회전 접속부 버스전용차로 진출구간에서의 차량 엇갈림으로 교통 혼잡이 심하므로 교통체계 개선 및 민원 감소를 위해 해당 가로변 버스전용차로 단속 완화 필요

○ 우리시 버스전용차로 지침과 경찰청 메뉴얼이 달라 민원발생 소지가 있으므로 관련규정 정비 필요

Ⅲ		조치계획

○ 해당 구간 가로변 버스전용차로 운영에 대한 개선 방안에 대하여 관련기관(경찰, 교통안전공단 등) 의견 수렴 후 조치

- 버스전용차로 폐지 및 일부 변경(우회전 접속부 점선 연장), 전체 변경(해당구간 실선→점선) 등

붙임 : 위치도 1부.  끝.

위  치  도

□ 민원위치

CCTV

우회전 접속지점

국립현충원