	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 계획

1. 관련근거

○ 재난대응과-2368(2015.4.2.)호 『2015년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 알림』

○ 신도림119안전센터-1193(2015.3.27.)호 『2015년 4월중 소방용수시설 등 조사 및 점검 계획』

2. 위와 관련, 우리119안전센터 2015년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사계획을 다음과 같이 수립․시행하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 4. 6. ~ 4. 16

나. 조사대상 : 소화전 148개소(지상식34, 지하식113,급수탑1)

다. 조사방법 : 펌프차 동원 주간․당번 근무시

4월중 정기 소방용수시설조사와 병행 실시

라. 조사내용

○ 도색대상

- 육안으로 보아 퇴색 등의 사유로 재도색이 필요한 대상

- 재래시장 등 화재취약지역에 위치해 특별관리가 필요한 대상

- 도로공사 등으로 도색이 훼손된 대상

- 기존 지상식 소화전이 지하식으로 변경되어 황색선이 없는 대상

- 노후로 인하여 재 도색이 필요한 대상 등

○ 보온대상

- 지면과 관구간의 깊이가 50cm미만 대상

- 기 보온 교체(보온재 파손 등) 대상

- 보수 등으로 인하여 재 보온이 필요한 대상 등

※ 도색 및 보온대상 선정시 도색(2년) 및 보온(3년) 공사추진 대상과 중복되지 않도록 할 것.

마. 보고기한 : 2015.4.16한

붙 임 : 1. 4월중 소방용수시설등 조사 일정표(도색 및 보온대상) 1부.

2. 도색 및 보온 세부현황(00센터)-보고서식 1부.

3. 2013~14년 도색대상 현황 1부.

4. 2012~14년 보온대상 현황 1부.  끝.

담당자	이승윤		진압2대장	전관석		119안전센터장	04/03 이상구
협조자
시행	신도림119안전센터-1293	(		)	접수		(		)
우	152-887	서울특별시 구로구 경인로59길 57(신도림동 416-36)	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2671-8119	/	21633@seoul.go.kr	/	대시민공개