	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 계획 보고

1. 재난관리과-2021(2015.4.3.)호 『2015년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사

계획(알림)』와 관련입니다.

2. 우리 현장대응단 소방용수시설의 도색 및 보온 정비 대상을 다음과 같이 파악하고자합니다.

가. 기 간 : 2015. 4. 3. ~ 4. 12.(9일간)

나. 조사대상 : 소방용수시설 전대상중 2015년 도색 및 보온 공사 대상

○ 도 색 : 55개(지상 30, 지하 25)

○ 보 온 : 8개(지하식)

다. 조사방법

○ 2015년 상반기(3월) 소방용수 일제조사 자료 확인

※ 식구분 및 최근 수정된 자료입력 철저

○ 소방용수시설 도색 선정 참고사항

- 2013~2014년 미도색 대상 우선 선정

- 주요간선 도로변 지상식 소화전 우선 선정

- 오염, 퇴색 및 도시미관 저해 대상

- 도로공사(예정) 구간 대상은 제외

○ 소방용수시설 보온 선정 참고사항

- 심도(지면에서 관구까지) 50cm미만 지하식 소화전

- 특수한 여건에 의한 동결(동파) 예상 우려되는 대상

- 최근 3년간 보온대상 및 기 보온대상 중 양호한 대상은 제외

3. 행정사항 : 도색 및 보온대상 선정시 도색(2년) 및 보온(3년) 공사추진 대상과 중복되지 않도록 철저히 확인조사 후 2015년 4월 13일까지 각 팀별 소방용수 담당자에게 결과 제출하기 바랍니다.(최근(1~2년) 도색 대상중 도색이 필요 대상은 사진 첨부 보고)

붙임  1. 도색(2013~2014) 및 보온(2012~2014)대상 1부.

2. 소방용수시설 도색 및 보온공사 조사결과 보고서식 1부.  끝.

담당자	강현규		지휘2팀장	양점철		현장대응단장	04/03 권태미
협조자
시행	현장대응단-2197	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/
전화	02)972-1119	/전송	02)949-6119	/		/	대시민공개