문서번호	정수시설과-1080
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
송종봉		안길찬	04/03 박기석
협조

154kV 수전실 셔터 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

강북아리수정수센터

(정수시설과)

154kV수전실 셔터점검 보고

우리센터 154kV수전실 장비출입용 셔터가 떨어져 위험시설 출입제한을 위해 긴급히 보수하여 안전한 아리수생산시설 유지에 만전을 기하고자 함

▢ 현  황

○ 154kV 수전실 셔터

- 크기 : 5.4m × 4.0m

▢ 고장내용

○ 셔터 철재가 떨어져 소손.

○ 가동모터 소손

154kV 수전실 셔터	셔터 떨어짐	모터고장

▢ 보수계획

○ 154kV 전기시설물이 설치되어 있어 위험하므로 셔터 전문업체에게 맡겨 조속히 보수코자 하며,

○ 가동버튼이 외부에 있어 습기에 노출되어 위험하므로 내부에 설치코자 하며,

○ 가동모터 및 셔터 철재는 신품으로 교체코자 함.

▢ 대금결재

○ 소요예산 : 3,800천원

○ 법인카드 결재후 결재대금 여입

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,시설장비유지비.  끝.