문서번호	물관리정책과-5694
결재일자	2015.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		代김성영	04/03 배광환
협조
	담당자		이새봄

수색9재정비촉진구역주택재개발정비사업(변경) 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

수색9재정비촉진구역주택재개발정비사업(변경)

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 수색9재정비촉진구역주택재개발정비사업

○ 사업위치 : 서울특별시 은평구 수색동 30-2번지 일대

○ 구역면적/건축연면적 : 36,427.60㎡/ 126,330.1074㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	698세대	1,655명	실제거주 인구
사업 후	753세대	2,244명	세대당 2.98명 적용

○ 연계하수처리장 : 난지물재생센터(분뇨처리 : 난지물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

구분	사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
					소계	점 (한강I_난지)	비점
당초 (시행계획상)	수색.증산재정비촉지지구 수색9구역 주택재개발사업	한강I	2020	BOD	6.08	3.97	2.11
				T-P	0.307	0.245	0.062
변경	수색9재정비촉진구역 주택재개발정비사업	한강I	2020	BOD	1.87	1.41	0.46
				T-P	0.092	0.082	0.010
사업변경에 따른 할당량 증감				BOD	-4.21	-2.56	-1.65
				T-P	-0.215	-0.163	-0.052

○ 할당조건

- 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 하며, 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.

- 비점오염저감시설인 생태면적(자연지반녹지, 인공지반녹지, 옥상녹화 등)은 총량제 오염부하량 삭감시설에 해당되는 바, 사업완료 후 「수질오염총량기본방침」 제30조 등 관련규정에 따라 사업별 삭감계획이 적절하게 이행․관리될 수 있도록 하고 유지관리실적대장을 작성하여 매년 2월말까지 서울시 물관리정책과로 제출해야함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.