문서번호	도시철도설비부-3540
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	설비공사과장	도시철도설비부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
김경일	이명수	정찬웅	김준기		04/06 천석현
협 조
	시설국장			代강홍기

「2015년 1분기」

공사장 건설기계 안전점검 결과보고

2015. 4.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□	시공사, 감리사
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「2015년 1분기」

공사장 건설기계 안전점검 결과보고

우리본부 공사장에서 사용 중인 건설기계의 안전사고 방지를 위하여  건설기계 안전점검을 실시하고 점검결과를 보고 드림.

1		점 검 개 요

□  점검기간 : 2015. 3. 9(월) ~ 3. 24(화), 10일간

□  점검대상 : 20개 현장 건설기계 4종 70대

(단위 : 대)

계	카고크레인	기중기	천공기	항타항발기
70	36	28	5	1

※ 공사종료로 인한 반출 등으로 점검대수 변경 : 당초 83대 → 변경 70대

□ 점검자 : 총 13명

○ 설비부, 도시철도설비부 공사관리관 : 13명 (1일 2개조로 운영)

□ 점검내용

<서류점검>

○ 의무보험 가입, 적정 면허소지 여부, 정기검사 수검

○ 작업계획서 작성 및 이행 적정여부 등

○ 건설기계 투입전 안전점검 실시여부 등

<장비점검>

○ 주요 안전장치(과부하방지, 권과방지장치 등) 정상작동 여부

○ 경사지, 연약지 지반보강 등 사전 안전조치 이행여부 등

○ 아웃트리거 적정거치, 주요부 균열여부, 적정 신호수 배치여부 등

2		점 검 결 과

□  총 23대, 지적사항 38건

<건설기계 종류별 지적내역>

(단위 : 건수)

지 적 사 항	계	카고크레인	기중기	천공기	항타항발기
계	38	27	10	1	0
봉인탈락	1	-	-	1	-
와이어, 체인 소손․마모	8	6	2	-	-
안전장치 미작동, 체결불량	7	2	5	-	-
유압장치 누유 등 기타	22	19	3	-	-

※ 붙임 1 공사장․건설기계 종류별 안전점검 지적사항 참조

<관련사진>

봉인탈락	웨지마감 불량	권과방지 고장	유압장치 누유

3		조 치 결 과

□  1대 반출

⇒ 우이신설3공구 기중기 1대 인디게이터 고장 : 소유자가 자진반출

□  1대 조치통보

⇒ 920공구 천공기 1대 번호판 봉인탈락 : 서초구청에 통보

□  21대 수리완료

4		행 정 사 항

□  점검결과는 건설기계 관리에 참고하도록 본부 전부서에 통보

○ 공사담당부서는 점검결과를 소관 감리단과 시공사에 통보

□  감리단에서는 같은 지적사항이 발생하지 않도록 건설장비 작업관계자(조종원, 신호수, 작업반장 등)에 대한 특별 안전교육 실시

붙 임 : 1. 공사장 건설기계 안전점검 내역 1부.

2. 건설기계 안전점검 주요 지적사례 1부.  끝.