의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-610	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(환경수자원수석전문위원),기획담당관,도시안전과장,물관리정책과장

주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물관리정책관		결재
서태창	구자훈	한유석	01/14 정만근
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 21 번, 김용성 의원, 환경수자원 위원회)

김용성의원 요구자료를 따로 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 :  시의원 요구자료 1부.  끝.

김용성 의원(환경 수자원 위원회, 민주통합당)

요구번호 : 21번

요구자료

1. ‘16년 서울시 빗물펌프장 배수시설능력 10~30년 빈도로 높이는 증설사업 추진 현황

(6개소 : 금호, 상수, 자양4, 당인, 염창1, 박미 빗물펌프장)

2. 육상펌프/수중펌프 차이점(장단점)

3. 재정경제성을 기준을 보았을 때의 차이점

4. 2009년 휘경빗물펌프장 현황

(빗물펌프장 시설능력 향상을 위한 기본 및 실시설계(증설2지역))

□ 의원님의 자료요구에 대한 답변은 아래와 같습니다.

1. ‘16년 빗물펌프장 배수시설능력 10~30년 빈도로 높이는 증설사업 추진 현황

○ 2013년 5월 : 방재시설 확충 기본 및 실시설계용역 시행계획 수립

○ 2013년 8월 : 방재시설 확충 기본 및 실시설계용역 시행 입찰공고

○ 2013년11월 : 방재시설 확충 기본 및 실시설계용역 계약

- 동부 엔지니어링외 1개사 : 금호, 자양4, 염창1,

- 제일 엔지니어링외 1개사 : 박미, 상수, 당인

○ 2013년11월 : 방재시설 확충 기본 및 실시설계 용역 착수(2014년 11월 준공)

2. 육상펌프/수중펌프 차이점(장단점) : 별첨

3. 재정경제성을 기준을 보았을 때의 차이점 : 별첨

4. 2009년 휘경 빗물펌프장 현황

○위    치 : 동대문구 휘경동 348

○사업기간 : 2009. 10. ~ 2011. 3.

○증설현황

항 목	당 초	변 경	비 고
토출량	2,360(㎥/min)	2970(㎥/min)	610(㎥/min) 증
PUMP 규모	450hp * 6대 650hp * 3대	500hp * 6대 650hp * 3대	450hp 6대 교체
전기설비	12,000(kva)	12,000(kva)	변동 없음

※ 증설 2 지역 용역 현황

- 대  상 : 펌프장 7개소 증설(뚝섬, 옥수, 응봉, 휘경, 노량진, 천호, 성내)

- 기  간 : 2008.06.13. ~ 2009.04.20.

- 용역비 : 1,127,863 천원

따로붙임 : 1.육상펌프/수중펌프 장단점 및 경제성 차이 비교표 1부.끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	구 자 훈
	☎ 2133-3877	담당자	서 태 창
	작 성 일 : 2014. 1. 10.