문서번호	공공디자인과-803
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	도시빛정책팀장	공공디자인과장	관광정책관		문화관광디자인본부장
박진화	박동규	양용택	서정협		01/20 한문철
협 조

함께만드는서울,함께누리는서울

2014년제1차 빛공해방지위원회심의(서시위 제3차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

제1차 빛공해방지위원회(서시위 제3차)심의결과 보고

□ 개  요

❍ 일    시 : 2014. 1. 14(화) 14:30

❍ 장    소 : 서소문별관 1동 4층 문화관광디자인본부 회의실

❍ 참석위원  : 김정태,김동조,백지혜,최안섭,이연소,임근하,하선덕

❍ 상정안건(자문 1건, 재심의 1건, 심의 5건)

□ 결 과

연 번	사 업 명	사 업 기 관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
3-1	한강교량경관조명 확대점등 운영계획(안)	공공디자인과	· 현행 : 24개소 중 10개소 점등 · 확대점등방안 : 즉시점등 4개소, 보수후 점등(‘14.6월) : 6개소	자문	의견제시
3-2	잠실향군타워 B동 경관조명 계획	송파구 도시계획과	· 지하 6층 ~ 지상 30층 (연면적 : 99,534.90㎡)	심의	조건부 동의
3-3	현대백화점 유플렉스 신촌점 LED 경관조명 계획	서대문구 도시관리과	· 지하 7층 ~ 지상12층 (연면적 : 21,804.01㎡) · 건물입면 2~8층 LED 옥외조명	재심의	재심
3-4	영등포 도림16구역 주택재개발 아파트 경관조명계획	영등포구 건축과	· 지하 3층 ~ 지상 31층 (연면적 : 53,378.00㎡)	심의	조건부 동의
3-5	파르나스타워 증축공사 경관조명계획 (그랜드인터컨티넨탈호텔 리노베이션)	강남구 건축과	· 지하 8층 ~ 지상 38층 (대지면적 : 18,403.46㎡	심의	재심
3-6	논현동 상아빌딩 옥외조명	강남구 건축과	· 지하 1층 ~ 지상 6층 (연면적 :1,681.046㎡)	심의	원안동의
3-7	천호역 한강푸르지오시티	강동구 도시디자인과	· 지하 4층 ~ 지상 35층 (대지면적 : 4,882.00㎡ 오피스텔 및 그린생활시설	심의	조건부 동의

상정안건 계	심 의 결 과								비고
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	보 고	보 완	유 보 (미심의등)	부결	기 타 (의견제시등)
7	1	3	2	-	-	-	-	1

붙임 : 1. 빛공해방지위원회 심의의결 조서 및 심의신청시 자료 1부.

2. 제1차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.

3. 참석자 서명부 1부.  끝.

빛공해방지위원회 자문의결조서

심의일자	2014. 1. 14(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	한강상교량 24개소
신청내용	한강교량경관조명 확대점등 운영계획(안)
심의번호	3 - 1	심의결과	자문의견
【 의결 내용 】 1. 빛공해방지위원 검토의견(7명) ○ 한강은 서울의 대표적 경관자원으로서 많은 예산을 들여 설치한 한강교량 경관 조명을 에너지절약 절약차원에서 소등하고 있으나 - 서울시 야간경관 자원화의 가치향상과 관광산업 활성화차원에서 전력사용 피크시간을 고려해서 확대점등이 필요 - 따라서 보수비용이 들어가지 않는 교량은 시설물 기능유지 및 민원해소를 위해 동절기, 하절기 전력사용 피크치 시간대를 고려해서 우선 점등 ○ 2016년 국제도시조명연맹(LUCI) 연례총회 서울개최 대비 방문객들에게 서울만의 아름다운 한강 야간경관의 도시브랜드 이미지 전달과 관광상품화하기 위해서 - 한강상 교량 경관조명을 재정비를 통해 더 품격 있게 만들어 도시의 경쟁력 있는 관광자원으로 활용할 가치가 있다고 봄 2. 도로시설과(유지관리부서) - 즉시점등 가능 교량 : 잠실대교, 행주대교, 노량대교, 아차산대교(광장동 방향) - 보수후 점등(‘14.6월) : 천호대교, 잠실철교, 양화대교, 한남대교 등 4개 교량은 선로누전 점검과 간단한 램프 교체 후 점등 - 장시간 보수(‘15.6월)가 필요한 동작대교, 영동대교, 아차산대교, 서호교, 두모교 (강변북로)는 별도 정비계획수립 검토 3. 에너지절약정책부서(환경정책과, 녹색에너지과) - 에너지절약 정책 기조에 역행하지 않는 범위 내에서 점등 운영 유지

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2014. 1. 14(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	송파구 신천동 7-13 번지
신청내용	잠실향군타워 B동 경관조명계획
	3 - 2	심의결과	조건부 동의
심의번호
【 의결 내용 】 1. A, B, C 타입의 조명기구는 배광이 넓어 보행자들에게 눈부심을 줄 수가 있으므로 눈부심이 없도록 루버를 장착하여 시행 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 24(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	서대문구 신촌로 83번지
신청내용	현대백화점 유플렉스 신촌점 LED 경관조명계획
심의번호	3 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 1. 당초 계획한 원색적인 컬러조명을 지양하시고 건축물 입면을 살릴 수 있는 경관조명계획으로 재검토 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2014. 1. 14(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	영등포구 도림동 162-94 외 일대
신청내용	영등포 도림16구역 주택재개발 아파트 경관조명계획
심의번호	3- 4	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 과다한 에너지 소모를 고려하여 운동장 투광등 250W→150w, 수목조명70W→35W, 보안등 150W→70W로 Wattage를 낮추시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2014. 1. 14(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	강남구 삼성동 159-8
신청내용	파르나스타워 증축공사 경관조명계획
심의번호	3- 5	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 1. 건물 배면 수직면, 수평면 투광조명 시 컨셉이 얼룩지는 부분이 발생하므로 이에 대한 대책안을 제시 하시기 바랍니다. 2. 조경부분 확정된 조명배치도면을 제출하여 주시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2014. 1. 14(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	강남구 논현로 618
신청내용	논현동 상아빌딩 옥외조명계획
심의번호	3- 6	심의결과	원안 동의
【 의결 내용 】 1. 신청된 조명설계 계획대로 시행하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2014. 1. 14(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	강동구 천호동 425-17번지외 13필지
신청내용	천호역 한강푸르지오시티 경관조명계획
심의번호	3 - 7	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 시뮬레이션 데이터의 조도계획, 평균휘도 등 산출근거 자료를 제출하여 주시기 바랍니다.