문서번호	어린이병원원무과-1140
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		어린이병원장
문학준	김길권	김석태		01/24 모현희
협 조

2014년도

어린이병원 실내공기질 관리계획

2014. 1

서울특별시 어린이병원

(원무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년도

어린이병원 실내공기질 관리계획

우리병원 실내공기를 측정하여 유해물질의 기준치 초과여부 등 공기의 오염도를 분석함으로써 내방객 및 환자들의 건강증진을 위한 실내공기질 관리업무에 만전을 기하여 보다 쾌적하고 청결한 환경을 제공코자 함.

Ⅰ		관련기준

□ 관련근거 : 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제12조(실내공기질의 측정) 및 동법시행 규칙 제11조(실내공기질측정).

□ 측정대상(병원관련시설)

○ 연면적 2,000㎡이상 또는 병상수 100개 이상인 의료기관.

○ 연면적 2,000㎡이상인 실내주차장(기계주차장을 제외한다).

○ 연면적 1,000㎡이상인 장례식장(지하에 위치한 시설에 한한다).

□ 측정기준별 측정항목 및 주기

구 분	측정 항목	측정주기
유지기준	미세먼지,이산화탄소,포름알데히드,총부유세균,일산화탄소 (5개항)	1회/1년
권고기준	이산화질소(NO2),라돈(Rn), 휘발성유기화합물(TVOC), 석면, 오존(O3) (5개항)	1회/2년

□ 측정지점 기준

구 분	측정지점 기준	우리병원 적용
의료기관	- 연면적 10,000㎡이하 : 2지점 - 연면적 20,000㎡이하 : 3지점 - 연면적 20,000㎡이상 : 4지점	3지점(15,339㎡)

Ⅱ		관리계획

□ 측정계획

○ 측정항목 : 유지기준 및 권고기준 측정

□ 권고기준 측정시기 도래(2년에 1회)

□ 유지기준 측정시기(1년에 1회, 2013년도 유지기준만 측정)

○ 지점수 : 3지점

○ 측정기간 : 2014. 하반기

○ 시행방법 : 측정은 실내공기질 자가측정 대행업체로 지정된 업체중에 사업장이 서울시에 소재하고 견적금액이 가장 저렴한 업체에 의뢰하여 측정

○ 소요예산 : 880,000원

○ 예산과목 : 어린이병원원무과, 전문특화된의료서비스제고, 어린이병원진료수준제고, 어린이병원 청사시설 운영관리, 공공운영비, 시설유지관리

□ 실내공기질 유지관리계획

○ 쾌적한 공기질 유지를 위한 환기설비 적정 가동

○ 공기청정기 상시가동 및 관련설비의 주기적 필터 청소 ·교환

○ 병원내 신속한 쓰레기 반출과 주기적 청소를 통한 악취 및 먼지제거

○ 정기(월1회) 소독을 통한 감염예방 및 오염원 제거

○ 보다 청결한 환경유지를 위하여 환경미화원 교육 실시

□ 의료폐기물 등 쓰레기 취급요령, 청소도구 활용 방법 등.

○ 병원환경개선 등 청결유지를 위한 청소용품 등을 적기구매 공급(월 1회 이상)

○ 병원시설 개·보수시 오염물질 저방출 건축자재 사용 등

Ⅲ		향후계획

□ 유지기준 및 권고기준 측정결과 제출(서초구청 : 2015. 01. 31일까지).

□ 측정결과 미비사항 발생시 정비 및 개선조치.

□ 실내공기질 관리자 법정교육 이수(선임 된 날로부터 1년 이내). 끝.