투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	(주)동우기술단(대표이사 고중호)
(경유)
제목	서울대공원 지하구 지주대 보강방안 검토 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울대공원 지하구내 관로 점검용역 결과(2014년시행) 배관 및 케이블 지주대가 하부 부식 심화로 긴급한 보강 또는 교체가 필요한 E등급으로 판정되었으며,

3. 시설물의 안정성을 확보하기 위하여 지주대 정비 사업 추진중 관로 점검용역 결과 제시한 지주대 보강방법 적용시 예산이 과다 소요되고 교체작업 중 기설치되어 있는 시설물에 손상을 줄 우려가 제기되어,

4. 다음과 같이 변경 방안을 제시하오니 시설물 안전성 및 지지력 확보, 적용 가능여부등 검토 결과를 회시하여 주시기 바랍니다.

가. 지주대 현황

나. 지주대 보강 변경안

보강 기존안	보강 변경안
- 지주대 전부 교체 ․ 지주대 2.5~2.6m 교체 ․ 횡방향 지지대 교체 - 하부 콘크리트 보호공 설치	- 하부 손상부 부식제거 - 하단 0.5m 범위에 대한 전․후 동일강재 덧댐 보강	- 하부 콘크리트 보호공 설치 (높이 0.2m)

. 끝.

	서울대공원장
주무관	김형집		추진반장	전결 04/08 유인행
협조자
시행	시설과-2133	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개